# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 复合型塑胶跑道施工公司

## 复合型塑胶跑道专业施工解析

复合型塑胶跑道凭借其优异的综合性能，成为现代运动场地的优选方案之一。其结构设计通常为双层构造：底层采用高强度、高回弹性的聚氨酯（PU）材料，提供核心的弹性支撑与冲击吸收；面层则由耐磨、色彩稳定的EPDM橡胶颗粒与高性能粘合剂混合铺设而成，确保长久美观与防滑性能。这种结构组合有效融合了全塑型与预制型跑道的部分特点，在运动性能表现与长期经济性之间取得了良好平衡。

专业施工是跑道性能实现的基础保障。整个过程始于对基础条件的严谨评估与处理。混凝土基础需达到相应强度标准，表面平整无积水；沥青基础则要求稳定性高、无油污松散。所有基础均需彻底清洁，确保无尘无杂质，并具备合理的排水坡度。高标准的基面处理是后续工序成功的先决条件。

材料准备遵循精确的配比与工艺要求。底层聚氨酯浆料混合需严格控制催化剂比例与搅拌时间，确保材料反应充分、性能稳定。摊铺时采用专业机械，精确控制厚度与平整度，保证弹性层均匀密实。面层施工则需精细控制EPDM颗粒与粘合剂的配比，采用喷涂或手工刮涂工艺，使颗粒分布均匀、粘结牢固，终形成符合厚度要求、色彩均匀、纹理一致的耐磨面层。每一道工序完成后，均需达到规定的固化条件与养护时间。

经过专业施工的复合型跑道，通常具备以下性能特点：

- 力学性能优良： 优异的冲击吸收与垂直变形能力，有助于减轻运动带来的冲击，保护运动者关节。
- 防滑耐磨： EPDM面层提供稳定可靠的防滑摩擦力，满足高速运动需求，同时具备良好的耐磨性能。
- 耐候稳定： 能够适应不同气候环境，具备一定的抗紫外线、耐氧化和耐水解能力，有助于长期保持物理性能与外观效果。
- 维护便捷： 表面致密光滑，易于清洁保养。

总结 复合型塑胶跑道的施工是一个系统性工程，其性能高度依赖于科学的结构设计、严格选材、专业的施工工艺以及对基础处理、弹性层铺设、面层施工等关键节点的精细化控制。严谨规范的施工流程是确保跑道达到设计性能指标、满足运动使用要求并持久耐用的根本所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。