# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 塑胶跑道施工规范

## 塑胶跑道施工规范要点

塑胶跑道的性能表现及使用寿命，严格依赖于规范的施工流程与精准的质量控制。以下为施工过程中的关键控制点：

一、 施工前环境与基础要求

1. 气象条件： 施工期间及施工后固化初期（通常24-48小时），应确保环境干燥，无雨、雪、雾等降水天气。环境温度宜控制在5℃至35℃之间，空气相对湿度低于85%。避免大风及强日照条件下作业。
2. 基础要求：
   - 基础类型： 基础通常为沥青混凝土或水泥混凝土结构，需达到设计要求的强度、平整度、密实度及稳定性。沥青基础应养护充分（建议≥28天），水泥基础伸缩缝处理需规范、无缺陷。
   - 含水率控制： 基础含水率是核心指标，必须严格控制≤8%。施工前应采用可靠方法（如塑料薄膜法）多点测试，不达标严禁施工。基础表面必须清洁干燥、无油污、无松散颗粒、无青苔杂草。
   - 平整度与坡度： 基础表面平整度需符合设计要求（通常3米直尺测量下，误差≤3mm）。整体及局部坡向、坡度应满足排水要求，坡度范围通常在0.3%-1.0%之间，无积水区域。
   - 强度与密实度： 基础应具备足够强度（沥青基础压实度≥95%，水泥基础标号≥C25）和稳定性，无沉降、裂缝、起砂、脱层等结构性缺陷。裂缝需按规范修补填实。

二、 材料准备与管理

1. 材料储存： 所有原材料（预聚体、色浆、颗粒、稀释剂、催化剂等）应贮存在阴凉、干燥、通风良好的室内环境，远离火源。严格按生产商建议的储存条件保管。
2. 材料复验： 材料进场后，需核对品名、规格、数量、生产日期及合格证明文件。必要时应取样送有资质的检测机构复验关键性能指标（如物理机械性能、环保性能TVOC、可溶性重金属含量等）。
3. 配比精准： 严格按照材料供应商提供的工艺指导书进行各组分的精确计量与混合。使用经校准的计量器具，确保配比一致性。严禁随意更改配比或添加非指定助剂。
4. 材料搅拌： 采用专业搅拌设备进行充分搅拌，确保混合料均匀一致。搅拌时间、速度应严格遵循工艺要求。搅拌好的材料需在规定时间内（熟化后）完成摊铺，避免因操作延迟导致材料粘度过大或固化影响施工质量。

三、 施工过程控制

1. 底涂处理： 基础验收合格后，需涂布专用底涂剂。底涂应均匀覆盖基础表面，渗透增强粘结力，并完全封闭基础毛细孔，形成有效防水层。底涂干燥后方可进行下道工序。
2. 弹性层摊铺：
   - 摊铺前应精确划分施工区域，设置标高控制点。
   - 机械摊铺为主，确保混合料摊铺厚度均匀、连续不间断。严格控制摊铺厚度，达到设计厚度要求。
   - 摊铺过程中及时消泡处理（如使用消泡滚筒），消除气泡，保证层间密实。
   - 摊铺作业需与搅拌能力匹配，尽量减少施工接缝。不可避免的接缝处应做斜面处理，确保牢固粘结、平整顺滑。
   - 严格控制施工环境温度与物料温度，温度过低会显著影响流平性及粘结性。
3. 面层喷涂/撒颗粒：
   - 喷涂工艺： 喷涂前确保弹性层完全固化、表面清洁干燥。喷涂设备（如专业喷枪）参数（压力、喷幅、距离）需预先调试均匀。采用交叉喷涂法（通常为正反两方向各一遍），确保面层颗粒分布均匀、色泽一致、厚度达标。喷涂环境需无尘，风力过大时需采取遮蔽措施。
   - 撒颗粒工艺（如适用）： 在面层材料未固化前，均匀撒布规定粒径和比例的EPDM橡胶颗粒，确保覆盖率与嵌入度。固化后清除浮粒。
4. 划线： 面层完全固化后，按国际田联或设计要求，使用专业划线设备及经认证的划线漆进行精确测量、定位、施划。线条应清晰、平直、饱满、均匀，宽度、颜色符合标准。

四、 成品保护与验收

1. 养护期： 施工完成后，跑道需有足够养护期（通常≥7-14天），期间严禁人员踩踏、车辆碾压及进行其他污染性或破坏性作业。设置明显警示标识。
2. 现场清洁： 各工序完成后及终竣工前，彻底清理现场，清除施工残留物、杂物及浮粒。
3. 验收： 养护期满后，依据国家相关标准（如GB/T 14833）、设计文件及合同约定，对跑道的外观质量（色泽、平整度、接缝、划线）、物理性能（厚度、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、断裂伸长率、阻燃性等）、环保性能（有害物质限量）等进行全面检测验收。

总结 塑胶跑道的施工是一项综合性系统工程，其核心在于对基础处理、材料质量控制、施工环境、工艺参数及过程管理的每一项细节进行精确把控。只有严格遵守科学的施工规范，才能大程度保障终成品的物理性能、运动性能及长期使用的稳定性。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。