# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 13mm塑胶跑道材料的用量

以下为符合要求的专业文章：

塑胶跑道工程中13mm厚度的结构设计是常见的标准配置，其材料用量计算需基于分层结构和材料物理特性进行科学分析。以下从专业施工角度阐述用量计算逻辑：

一、分层结构与材料构成 13mm塑胶跑道通常采用三层复合结构：

1. 底层（7-8mm厚度）
   材料类型：EPDM颗粒混合专业胶粘剂
   功能定位：基础承力层
2. 缓冲层（2-3mm厚度）
   材料类型：PU（聚氨酯）混合料
   功能定位：弹性过渡层
3. 面层（1.5-2mm厚度）
   材料类型：EPDM颗粒与面层胶粘剂
   功能定位：耐磨抗滑层

二、单位面积用量计算基准 （按标准施工工艺测算，不含损耗系数）

结构层 | 每毫米厚度单位用量 | 推荐厚度 | 每平方米用量范围
--- | --- | --- | ---
底层 | 1.3-1.5kg/mm·m² | 7-8mm | 10-12kg
缓冲层 | 1.4-1.6kg/mm·m² | 2-3mm | 3-5kg
面层 | 1.1-1.3kg/mm·m²（混合料） | 1.5-2mm | 4-6kg

注：面层EPDM颗粒与胶粘剂配比建议3:1至4:1（质量比）

三、关键影响变量

1. 基层平整度
   基础平整度偏差±3mm时，材料损耗增加8-12%
2. 施工环境参数
   温度15-35℃、湿度≤75%为理想施工条件，超出范围将增加工艺损耗
3. 混合料流平特性
   材料粘度控制在8000-12000cps可保证佳铺装效率
4. 边界处理方式
   跑道边界及排水沟衔接处额外消耗量约占总量3%

四、总量计算公式 总用量(kg) = × 面积 × (1+损耗系数)
其中：

- 标准损耗系数建议取1.08-1.12
- 材料密度取值：
  底层：1.35±0.05g/cm³
  缓冲层：1.50±0.05g/cm³
  面层混合料：1.25±0.05g/cm³

总结
13mm塑胶跑道材料用量需通过分层计算确定，其中底层占总量55-60%，缓冲层占20-25%，面层占15-20%，实际用量受基础条件、材料物性及工艺控制三重变量影响，精确测算应结合现场勘查数据与材料检测报告进行动态调整。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。