# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 全塑型塑胶跑道施工流程视频

全塑型塑胶跑道的施工是一个系统化的过程，旨在提供安全、舒适的运动表面。施工前，需确保场地基础符合要求，通常为混凝土或沥青基层，表面平整、干燥且无裂缝。清洁基础是关键步骤，使用专业工具去除灰尘、油污和杂物，必要时进行打磨以增强附着力。完成后，进行底涂施工，均匀涂布专用底漆以封闭基层微孔，促进主层材料的粘结。

随后进入主层铺设阶段。施工人员需精确混合全塑型塑胶材料，包括胶粒和粘合剂，确保配比准确以避免气泡或分层。混合物用镘刀或铺设机均匀铺设在基础面上，厚度控制在规定范围内，同时控制环境温度和湿度以优化固化效果。铺设后，使用专业设备压实和平整表面，排出多余空气，保证层间结合紧密。

固化过程是施工的核心环节，材料需在自然条件下静置24-48小时，期间避免外界干扰，如雨水或重物碾压。这确保材料充分交联，形成弹性层。固化完成后，进行终处理，如使用划线机喷涂跑道线、标志区，线条宽度和颜色需符合标准规范，确保清晰持久。

总结来说，全塑型塑胶跑道施工涉及基础处理、底涂、主层铺设、固化和划线等关键步骤，每个环节需精准操作以实现高质量成果。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。