# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 小区塑胶跑道施工方案

## 小区塑胶跑道施工关键环节与技术要点

小区塑胶跑道的建设是一项涉及材料科学、基础工程与施工工艺的系统工程。其品质核心在于严谨执行关键施工环节，确保跑道结构稳定、表面均匀、耐用环保。

一、 前期准备与基础处理

- 基础检测： 全面评估原有场地基础状况至关重要。重点检查混凝土或沥青基面的密实度、平整度（3米直尺测量误差≤3mm）、排水坡度及结构完整性。明显裂缝、起砂、油污需彻底处理。
- 基础养护： 新建水泥基础需充分养护（建议≥28天），确保含水率合格（可采用塑料薄膜覆盖法检测）。沥青基础需稳定无轮辙、无返油。
- 清洁打磨： 高压水枪彻底清除浮尘、泥土、苔藓等，必要时进行喷砂或打磨，增强基础粗糙度与粘结力。干燥是基础处理后的硬性要求。

二、 主体结构施工

- 底层铺设（弹性层）： 此为跑道的核心缓冲结构。严格按比例混合聚氨酯粘合剂与黑色橡胶颗粒，控制搅拌时间与均匀度。摊铺过程需精准控制厚度（通常≥10mm）、坡度与平整度（2米靠尺检测≤2mm），确保无积水区域。铺设后及时消泡处理。
- 面层铺设：
  - 防滑耐磨层： 将彩色EPDM颗粒与高强度聚氨酯面层粘合剂充分混合。均匀喷涂或刮涂于弹性层上，固化后形成致密、抗紫外线、色彩稳定的表层。
  - EPDM颗粒面层（常见于休闲区）： 按比例混合EPDM颗粒与聚氨酯粘合剂，机械摊铺并压实。需严格控制厚度和平整度，确保颗粒分布均匀、粘接牢固。
- 跑道划线： 面层完全固化后进行。采用专业划线机与高精度定位仪器（如全站仪），确保线宽、位置符合国际田联标准。划线漆需具备高附着力和耐磨性。

三、 固化与成品保护

- 环境控制： 施工全程及养护期应密切关注天气。避免雨、雾、低温及强风天气作业。理想施工温度范围通常为10-35℃，空气湿度<85%。
- 充分固化： 面层铺设后设置明显围挡，预留充足固化时间（建议≥7天）。期间严格禁止踩踏、碾压及其他作业，保障材料性能稳定发挥。

塑胶跑道施工需统筹基础处理精度、材料配比科学性、工艺控制严谨性与环境管理，方能确保终成品在功能性、安全性及环保性上达到理想效果。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。