# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 小区塑胶跑道施工流程

## 小区塑胶跑道标准化施工流程

塑胶跑道的建设是一项专业性强的系统工程，其品质直接关系到居民的使用体验与安全性。遵循标准的施工流程是保障终质量的核心。以下是小区塑胶跑道建设的核心步骤：

1. 实地勘察与基础评估 (准备阶段)：

   - 专业人员对拟建跑道区域进行详细测量，确认尺寸、形状及边界。
   - 对现有基础（通常是混凝土或沥青）进行严格检测，评估其强度、平整度（3米直尺误差≤3mm）、坡度（0.5%-0.8%利于排水）、密实度、清洁度及干燥程度。基础必须坚实、无结构缺陷（如起砂、空鼓、脱层、开裂、油污、积水等），这是面层附着力和耐久性的根本。

2. 基础预处理 (关键环节)：

   - 全面清洁： 彻底清扫基础表面，去除浮尘、砂砾、油渍、青苔、杂草根部等一切杂物。必要时使用高压水枪冲洗，确保基础洁净。
   - 局部修补： 针对基础存在的裂缝、孔洞、起砂或局部不平整，使用专用修补材料（如环氧或聚氨酯基砂浆）进行填补、打磨，达到整体平整要求。
   - 含水率检测： 施工前必须确认基础完全干燥，通常要求含水率≤8%（可通过薄膜覆盖法或专业仪器测定）。
   - 底涂处理： 在确认基础达标且干燥后，使用专用聚氨酯底涂材料，按比例混合后均匀滚涂或刮涂于基础表面。底涂能渗透基础，增强密封性，显著提升后续弹性层与基础界面的粘结强度。

3. 材料与设备就位：

   - 所有施工材料（如跑道专用弹性颗粒、聚氨酯胶水、面层喷涂浆料、划线漆等）应提前运抵现场，存放于干燥阴凉处，并检查其型号、批次及合格证明。
   - 调试摊铺机、喷涂机、搅拌机、测量仪器等设备，确保其处于良好工作状态。

4. 弹性底层摊铺 (核心结构层)：

   - 配料混合： 在指定搅拌区，将跑道专用聚氨酯胶水与规定比例的环保弹性颗粒（如EPDM或橡胶颗粒）倒入搅拌机中，严格按照材料供应商的配比要求进行充分搅拌，形成均匀的混合料。
   - 摊铺作业： 将混合料迅速运送至作业面，使用专业摊铺机沿设定方向进行匀速摊铺。严格控制摊铺厚度（通常设计厚度≥8mm），确保厚度均匀一致，避免局部过薄或堆积。摊铺后及时消泡处理。
   - 平整度控制： 摊铺过程中及结束后，使用专业刮尺、靠尺等工具频繁检测平整度，及时进行局部修整。

5. 防滑面层喷涂 (功能与外观层)：

   - 配料混合： 将跑道专用面层喷涂浆料（通常为双组份聚氨酯）与规定比例的彩色颗粒（如细粒径EPDM）按比例精确混合，在搅拌机中搅拌均匀。
   - 喷涂作业： 待底层完全固化后（通常需24-48小时，具体视环境温湿度而定），使用专业喷涂机进行交叉喷涂（通常为正反两遍）。严格控制喷涂角度、距离和速度，保证喷涂均匀、颗粒分布合理、无明显接缝或色差，终形成色彩鲜艳、纹理均匀、摩擦系数达标的防滑表面。

6. 场地划线 (终定位)：

   - 待面层充分固化后（通常≥48小时），依据设计图纸和体育工艺标准（如田径规则），使用专业测量仪器进行精准放线定位。
   - 使用具有优异附着力和耐磨性的专用划线漆，配合划线模具或划线机进行涂刷。线条要求平直、清晰、饱满、宽度符合标准，转角处需圆滑。

7. 成品养护与验收：

   - 养护期： 施工完毕后设置醒目标识，严格规定养护期（通常建议7-14天）。期间禁止任何人员进入踩踏、堆放物品或进行清洁（尤其避免水冲）。
   - 终验收： 养护期结束后，进行系统性质量验收。依据相关国家标准（如GB/T 14833-2020）及设计要求，重点检测厚度、平整度、坡度、物理机械性能（如冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率）、外观质量、标志线精度等。各项指标合格后场地方可交付使用。

总结 小区塑胶跑道的建设是一个环环相扣、标准化要求高的过程，涵盖了从基础评估处理到底层摊铺、面层喷涂直至精准划线的系统化步骤。每一环节的规范操作与严格质量控制是确保跑道达到安全、舒适、耐用及满足运动功能要求的基础。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。