# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 塑胶跑道施工规范14833-2011

## 塑胶跑道工程的质量基石：GB/T 14833-2011规范解析

GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》作为国内塑胶跑道建设的基础性技术文件，为塑胶跑道材料的物理性能、化学环保指标及现场施工工艺提供了明确的技术依据。该标准对保障运动场地质量、安全性与环保性至关重要。

核心材料性能要求

- 物理力学性能： 标准对成品面层的硬度（邵A硬度45-60度）、拉伸强度（≥0.5MPa）、拉断伸长率（≥40%）及冲击吸收（55%-70%）等关键指标设定强制性要求，确保跑道具备必要的运动功能、保护性能与长期耐久性。
- 环保健康指标： 严格限制苯系物（苯≤0.05g/kg，甲苯和二甲苯总和≤0.05g/kg）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI和HDI总和≤0.2g/kg）、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞等）含量，并对气味等级提出明确要求，保障使用环境的安全健康。
- 耐候与外观要求： 规定了产品在人工气候老化后的性能保持率，确保色彩稳定性与物理性能持久性。同时要求成品表面平整、色泽均匀，无起泡、裂痕、分层等明显缺陷。

施工工艺控制要点

- 基层处理： 基础层（水泥或沥青）必须坚实平整，满足坡度、密实度等规范要求。施工前需彻底清洁，确保无油脂、浮尘、松散颗粒及积水，保证面层与基层的可靠粘结。
- 配料与摊铺： 材料混合必须严格遵循配比规定，保证充分均匀搅拌。摊铺过程需精确控制厚度，确保整体均匀性；接缝处理需平整紧密，避免后期脱层或开裂。
- 固化与成品保护： 施工过程及固化期应严格监控环境温湿度（通常要求地面温度≥10℃，空气相对湿度≤85%），确保材料正常反应固化。成品在达到规定养护期前（一般不少于14天），应避免重压、污染或划伤。

环境与安全管理 施工过程需关注有机溶剂挥发，保证现场通风。废弃物处置应符合环保法规要求，避免污染环境。操作人员应配备必要防护用品，保障职业健康安全。

GB/T 14833-2011通过科学设定材料性能阈值、严格规范施工流程细节以及对环保安全性的强制性要求，构建了塑胶跑道工程建设质量的系统性技术框架。切实遵循该标准是保障塑胶跑道运动性能、使用安全与环境友好的根本所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。