# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## epdm塑胶跑道施工视频

## EPDM塑胶跑道施工流程详解

施工EPDM塑胶跑道，其性能表现极大程度依赖于规范的施工工艺。下面结合典型施工视频片段，解析关键工序与技术要点：

1. 基面检查与预处理

- 视频呈现： 画面展示施工人员使用专业工具检测混凝土或沥青基层的平整度、强度及含水率。重点强调表面无油污、松散颗粒及明显裂缝。
- 技术要点： 彻底清扫是基础，局部缺陷需修补打磨。干燥基面需提前洒水湿润（无明水），确保后续粘结牢固。

2. EPDM颗粒混合与配料

- 视频呈现： 清晰展示单组分粘合剂与规定比例、颜色的EPDM颗粒在搅拌机中均匀混合的过程。混合后的物料色泽一致，无结团。
- 技术要点： 配料比例精准、搅拌时间充分是保证混合料品质的核心。环境温湿度需符合粘合剂使用要求。

3. 底层摊铺与压实

- 视频呈现： 混合料倾倒在基面上，工人迅速使用齿形刮耙或摊铺机进行初步刮平，重点展示厚度控制。
- 技术要点： 摊铺需连续、方向一致。机械或人工压实紧随其后，确保密度均匀，消除气泡。底层平整度是面层质量的基础。

4. EPDM面层精细施工

- 视频呈现： 彩色EPDM颗粒与粘合剂混合料被均匀撒布在底层上，专用摊铺设备或熟练工人进行精细刮平，画面突出均匀度控制。
- 技术要点： 面层混合料配比、撒布量及刮平手法直接影响终外观与物理性能。严格要求平整度、无接缝痕迹。

5. 画线定位与喷涂

- 视频呈现： 专业测量仪器精确定位，弹性画线漆配合模板或划线机进行线条施工，线条笔直、边缘清晰。
- 技术要点： 定位精准是前提。画线漆需具备良好弹性及附着力，确保线条持久清晰、不易剥落。

6. 全面养护

- 视频呈现： 场地设置围挡警示标识，展示自然养护状态，强调人员设备禁入。
- 技术要点： 充足养护期（粘合剂固化时间）内，避免任何污染、踩踏或负重，是材料性能达标的必要保障。

7. 施工后质量核查

- 视频呈现： 养护完成后，技术人员使用平整度仪、厚度仪等工具多点检测，目测检查外观均匀度与瑕疵。
- 技术要点： 系统检测平整度、厚度、坡度、色泽及线条精度，确保各项指标符合设计规范要求。

EPDM塑胶跑道的优异性能依赖于对基面处理、材料配比、摊铺压实工艺及规范养护的每个环节的严格把控。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。