# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 幼儿园塑胶跑道施工流程

## 幼儿园塑胶跑道专业施工流程

幼儿园塑胶跑道的建设是一项精细的工程，需严格遵循科学流程以确保场地终达到安全、环保、耐用的使用要求。核心施工流程如下：

一、 基础处理与准备

1. 现场勘察与清理： 全面勘测基层状况（混凝土或沥青），彻底清除表面油污、杂物、浮浆、松动颗粒等，确保基底坚实、洁净、无积水。
2. 平整度与坡度检查： 使用专业仪器检测基础平整度（3米靠尺误差≤3mm）及合理排水坡度（通常建议≥0.5%）。不合格区域需进行打磨或填补找平处理。
3. 基础密实度与强度： 确认基础压实度与强度符合要求（混凝土需达到C25以上标准，充分养护；沥青需稳定无轮迹）。对薄弱点进行局部加固。基础含水率需低于8%。

二、 排水系统保障

- 再次确认或疏通场地预设的排水沟渠、雨水口等设施，确保排水通畅无阻，避免日后积水隐患。

三、 底层（弹性层）铺装

1. 底涂处理： 在清洁干燥的基础上，均匀滚涂专用单组分聚氨酯底涂，增强基础与弹性层粘结力，起到封闭作用。
2. 弹性底层施工： 将聚氨酯胶水与环保橡胶颗粒按设定比例投入搅拌机充分混合。将混合料运输至摊铺区，使用专业摊铺机（或人工配合刮耙）控制厚度（通常≥9mm）进行摊铺，确保平整均匀。重点区域（如边角）需手工细致修整。摊铺后及时消泡处理。
3. 底层固化： 在适宜温湿度条件下静置养护，确保弹性层完全固化（通常需24-48小时）。

四、 面层（耐磨防滑层）铺装

1. 面层材料混合： 将聚氨酯面漆与EPDM橡胶颗粒（粒径、颜色按设计选定）按精确比例混合，高速搅拌至均匀无结块。
2. 面层喷涂/摊铺：
   - 喷涂法（常用）： 使用专业喷涂机将混合好的面层材料均匀喷涂于弹性层之上，通常分2-3次交叉喷涂，确保厚度（通常≥3mm）、颜色、颗粒覆盖均匀。
   - 摊铺法： 也可采用镘刀人工刮涂工艺。
3. 面层固化： 同样需充分时间固化成膜。

五、 画线定位

1. 精准测量放样： 严格依据设计图纸，采用经纬仪、钢尺等工具进行精准测量放线定位。
2. 划线施工： 使用具备优异遮盖力与耐磨性的专用聚氨酯划线漆，沿放样线粘贴美纹纸，手工或机械喷涂画线。线条需宽度一致、边缘清晰、附着牢固。

六、 场地清洁与全面养护

- 施工完毕后彻底清理场地，移除所有施工残留物与临时覆盖保护。
- 设置显著标识，禁止无关人员进入。新铺跑道需在适宜条件下养护足够时间（通常建议5-7天以上），待各项物理化学性能稳定后方可投入使用。

总结 幼儿园塑胶跑道的成功建设依赖于系统、严谨的施工流程：从基础处理的坚实可靠，到排水系统的有效保障；从弹性底层的缓冲性能，到面层的色彩持久与安全防滑；再到精准的定位划线。每个环节严格把控质量，终方能保障为幼儿提供一个安全、环保、专业的活动场地。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。