# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 塑胶跑道施工流程

## 塑胶跑道专业施工流程详解

作者：湖北优正体育 (18571459135)

高品质塑胶跑道的诞生，依赖于严谨的施工流程与精细的工艺控制。湖北优正体育专注于塑胶运动场地建设，现将标准化施工流程解析如下：

### 一、 基础检视与处理

- 检测标准： 水泥/沥青基础需满足平整度（3m直尺误差≤3mm）、坡度（0.3%-0.8%）、强度（水泥C25以上，沥青压实度≥95%）及干燥度（含水率≤8%）要求。
- 缺陷修补： 采用专用填缝材料处理伸缩缝，研磨凸起，填补孔洞、裂缝。
- 清洁除尘： 彻底清除基础表面浮浆、油污、尘土，确保无杂质干扰粘结。

### 二、 防水底涂施工

- 材料配比： 严格按厂家指导比例混合单组份/双组份防水底涂。
- 涂布工艺： 使用滚筒均匀滚涂，确保完全覆盖基础微孔，形成连续封闭膜（参考用量：0.2-0.3kg/㎡）。
- 固化要求： 表干前禁止踩踏，环境温湿度达标后方可进入下道工序。

### 三、 弹性层摊铺

- 配料精准： 聚氨酯胶水+EPDM颗粒按设计比例机械搅拌，确保混合均匀无结团。
- 厚度控制： 分层摊铺，采用摊铺机配合刮尺控制厚度（常见9-13mm），误差±1mm内。
- 密实平整： 及时消泡、压实，接缝处做斜面处理，整体平整度达到≤3mm/3m。

### 四、 防滑面层喷涂

- 双层喷涂工艺：
  - 底层： EPDM颗粒+聚氨酯喷涂料混合喷涂，形成纹理基底。
  - 面层： 纯聚氨酯喷涂料+止滑粉罩面，提升耐磨抗紫外线性能。
- 参数控制： 喷枪角度≥60°，压力恒定0.4-0.6MPa，喷涂方向正交，厚度≥2mm。

### 五、 精准划线

- 定位放样： 按国际田联（IAAF）或GB/T 14833标准，全站仪校准起跑线、道次等位置。
- 贴膜涂装： 使用专业标线胶带定位，双组份聚氨酯划线漆涂刷2遍，确保线宽一致（5cm）、边缘锐利。

### 六、 科学养护管理

- 固化期保护： 施工后封闭养护≥7天，避免水浸、重压及尖锐物划伤。
- 环境监控： 施工全程控制环境温度＞10℃、空气湿度＜85%，雨天禁止作业。

### 七、 质量检验与交付

- 自检项目： 覆盖平整度、厚度、坡度、色差、划线精度及物理性能（冲击吸收、垂直变形等）。
- 验收依据： 参照《GB/T 14833-2020合成材料跑道面层》进行现场检测，提供完整施工记录。

总结
塑胶跑道的高性能实现，核心在于对基础处理的严谨把控、分层施工的精细化操作、环境适配的科学养护以及严格的质量验收流程。湖北优正体育始终遵循标准化流程，致力于通过规范的工艺控制与专业的现场管理，为运动场地提供可靠的技术解决方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。