# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 半预制型塑胶跑道施工流程

半预制型塑胶跑道结合了预制卷材的稳定性与现浇面层的整体性，以其优异的物理性能、平整度及施工效率，成为专业田径场地的重要选择。其施工流程严谨，对基础条件及施工工艺要求较高，主要步骤如下：

1. 基础检查与处理：

   - 检查验收： 对混凝土（沥青混凝土或水泥混凝土）基础进行彻底检查。核心指标包括：平整度（3米直尺误差≤3mm）、坡度（符合设计要求，通常0.3%-0.5%）、强度（水泥混凝土标号≥C25，沥青混凝土压实度≥95%）、密实度、含水率（≤8%）、无空鼓、起砂、起粉、油污、裂缝等现象。
   - 清洁处理： 使用专业清扫设备（如鼓风机、吸尘器）清除基础表面所有灰尘、砂砾、泥土、油渍、积水及其他杂物。
   - 缺陷修补： 对发现的裂缝、空鼓、油污、松散、坑洼等缺陷进行针对性处理。裂缝需开槽清理后灌注专用填缝材料；空鼓需凿除后修补；油污需彻底清除；坑洼用专用修补材料填平；局部凸起需打磨平整。
   - 酸洗（水泥基础）： 对于新水泥基础或污染严重的基础，可使用稀释的盐酸溶液进行酸洗，中和表面碱性物质并打开毛细孔，增强粘结力，之后必须用大量清水彻底冲洗干净至中性（pH值7-8）。

2. 底涂（Primer）施工：

   - 材料准备： 使用配套的专用单组份或双组份聚氨酯底涂材料，严格按供应商提供的配比（若为双组份）和稀释要求（若需）进行混合搅拌。
   - 涂布施工： 使用滚筒或喷涂设备，将底涂均匀涂布在处理好的基础表面。确保涂布连续、均匀、无漏涂、无堆积，用量需符合技术要求，通常以基础表面充分浸润但不形成厚膜为准。涂布方向宜保持一致。
   - 固化： 静置养护，让底涂充分渗透并固化。固化时间受环境温湿度影响，需确保完全固化、干燥、无粘性且达到足够粘结强度后方可进行下一道工序。期间需防止污染。

3. 预制卷材铺装：

   - 卷材定位与裁剪： 根据场地设计图（含点位线）精确放样定位。将成卷的半预制型卷材（通常底层为稳定层，表面带有预定厚度的耐磨层纹理）沿跑道方向展开，按实际尺寸和弧度进行精确裁剪（尤其注意圆弧区拼接）。
   - 胶粘剂制备与涂布： 使用配套的专用双组份聚氨酯粘接胶，严格按照规定比例精确称量混合，充分搅拌均匀。使用齿形刮刀，在已固化的底涂层上和卷材背面均匀刮涂粘接胶，控制涂胶厚度和用量（齿深选择根据要求）。
   - 卷材铺设与滚压： 将涂好胶的卷材沿预定位置（常以跑道分道线为基准）小心平铺到位。特别注意相邻卷材的接缝处理：紧密对接（预留0.5-1mm热胀冷缩缝隙），避免重叠。使用重型压路机（或专业滚筒）从中心向两侧、从铺装方向顺向多次滚压，尤其确保接缝处和边缘充分压实，排除气泡，确保卷材与基础100%满粘，无脱空、翘边现象。
   - 接缝处理： 卷材铺设完成后，对接缝进行重点检查。必要时可在接缝处注入少量专用粘接胶并用专用工具压实刮平，确保接缝平整、牢固、无明显痕迹。

4. 现浇面层（耐磨防滑层）喷涂/刮涂：

   - 材料准备： 使用配套的双组份聚氨酯面层材料（通常为含弹性颗粒的浆料）及配套催化剂、色浆等。根据环境温湿度条件，严格按照供应商提供的精确配比进行称量混合。
   - 搅拌混合： 使用专业高速搅拌机充分搅拌主剂（A组分），按序加入色浆（如需）、弹性颗粒、催化剂（B组分），持续高速搅拌至混合均匀、颗粒分散充分。
   - 施工：
     - 喷涂法（常用）： 使用专业喷涂机，调整喷枪压力、角度和移动速度，分多层交叉均匀喷涂于预制卷材表面。第一道宜薄喷打底。后续道次需待前一道表干后进行，终达到设计厚度（通常2-3mm）。喷涂需均匀、连续，无流挂、漏喷、色差。特别注意边角处理。
     - 刮涂法（部分应用）： 使用专用镘刀将混合好的面浆均匀刮涂在卷材表面，控制厚度和平整度。
   - 消泡处理： 施工后待面层浆料反应一段时间（接近凝胶点前），使用专用消泡滚筒（刺猬滚筒）及时、全面地来回滚压表面，消除搅拌及施工过程中产生的气泡，确保面层致密无针孔。
   - 固化养护： 施工完成后，确保充分的自然固化养护时间（通常≥72小时）。期间严格控制现场环境（温度、湿度）、严禁人员车辆进入、防止雨水冲刷、避免污染。

5. 划线：

   - 待面层完全固化后，按国际田联（IAAF）或国家标准（GB/T 14833）及场地设计图纸精确放线定位。
   - 使用专业划线机及配套的聚氨酯划线漆进行喷涂划线。线条需平直、均匀、饱满，无明显虚边、毛刺。标点位置准确清晰。
   - 划线漆完全固化后方可启用。

6. 场地清洁与终检验：

   - 清除施工保护材料及场地内所有施工废弃物、工具等，彻底清洁场地。
   - 进行终质量检验，主要项目包括：整体外观（颜色均匀、无明显瑕疵）、平整度检测、厚度检测、点位线尺寸精度复核、粘接牢固度检查等。符合相关标准要求（如GB/T 14833）。

半预制型塑胶跑道的施工是一个系统化工程，其核心在于严格的基础处理、精准的卷材铺装（确保满粘无空鼓）以及规范的面层施工（控制配比、消除气泡）。每一环节的质量控制都直接影响终跑道的性能表现与使用寿命。科学规范的施工流程是保障跑道达到预期运动性能和安全性的基础。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。