# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 塑胶跑道施工工艺步骤

塑胶跑道施工是一项科学严谨的工程，其质量直接影响跑道的性能表现与使用寿命。规范的施工流程是确保终成品满足运动功能与安全要求的关键。以下为主要的工艺步骤：

1. 基础检查与处理：

   - 检查与验收： 施工前，必须对场地基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）进行严格检查验收。核心指标包括：表面平整度（通常要求3米直尺测量间隙≤3mm）、坡度（符合设计要求，排水顺畅无积水）、强度（坚实无松散、起砂、脱层）、含水率（低于8%，通常采用薄膜覆盖法或仪器检测）、清洁度（无油污、灰尘、杂物及突出颗粒）。
   - 打磨与修补： 对于平整度超标、局部凸起或存在油污的区域，需进行打磨处理。对发现的裂缝、蜂窝麻面、局部破损等缺陷，使用专用修补材料（如聚合物砂浆等）进行细致填补和找平，确保基础整体平整密实。
   - 清洁： 使用专业清扫设备（如强力吹风机、吸尘器等）彻底清除基础表面所有浮尘、砂粒及其他杂物，必要时进行冲洗并完全干燥。

2. 底涂处理：

   - 在确认基础符合要求并完全干燥后，涂布专用底涂材料（底油）。其作用在于增强基础与后续塑胶层之间的粘结力，封闭基础微小孔隙。
   - 底涂材料需按生产商提供的配比充分搅拌均匀，使用滚筒或刮耙均匀涂布于基础表面，确保无漏涂、堆积现象。涂布量需根据基础状况和材料特性精确控制。
   - 底涂层需充分渗透，待其完全固化（以指触干燥、不粘手为准）后方可进行下一道工序。

3. 摊铺弹性底层：

   - 材料准备： 将塑胶颗粒（通常为回收橡胶颗粒或EPDM颗粒）与单组分或双组分聚氨酯粘合剂按严格设计的配比投入搅拌设备。
   - 搅拌： 在搅拌机中充分混合，确保颗粒被粘合剂完全包裹、颜色均匀一致。搅拌时间需控制得当，避免因搅拌过度或不足影响材料性能。
   - 摊铺： 将搅拌均匀的混合料运送至指定区域，使用专业摊铺机（或人工配合刮板）进行摊铺。摊铺过程需严格控制厚度（通常设计为9-10mm或根据设计要求），保证平整度与坡度符合要求。
   - 压实与整平： 摊铺后立即使用专用压实设备（如带加热功能的碾压机）进行碾压密实，消除颗粒间的空隙，提高密实度。同时进一步修整表面平整度。

4. 喷涂耐磨防滑面层：

   - 材料准备： 将彩色EPDM颗粒、耐磨颜料、单组分或双组分聚氨酯面漆按精确配比投入专业喷涂设备（如双组分高压喷涂机）的料缸中。
   - 搅拌与喷涂： 在设备内充分混合均匀后，由经验丰富的操作人员持喷枪进行喷涂作业。喷涂一般采用交叉喷涂法（如先顺向喷涂一遍，待其表干后再横向喷涂一遍），以保证面层色泽均匀、厚度一致（通常1.5-2.5mm或按设计要求）、颗粒分布均匀。
   - 厚度控制： 通过控制喷枪移动速度、喷涂压力、喷涂遍数及喷枪离地高度等参数，精确控制面层厚度。施工中需进行随机抽样检测。

5. 划线：

   - 待面层材料完全固化后（常温下通常需养护48-72小时），使用专业划线设备进行跑道标志线施划。
   - 划线漆通常采用与面层粘结力强、耐磨性佳、色泽鲜艳的聚氨酯漆。
   - 按国际田联(IAAF)或相关场地设计图纸要求，精确测量定位。划线应清晰、平直、均匀，宽度符合标准（通常为50mm），边角整齐。

6. 现场清理与成品保护：

   - 施工完成后，仔细清理现场所有剩余材料、工具及施工废弃物。
   - 在跑道完全固化达到规定强度前（通常为7-14天），设立明显警示标识，严格禁止任何车辆、人员进入或堆放物品，避免对未完全固化的跑道造成损坏或污染。

总结： 规范的塑胶跑道施工涵盖严格的基础处理、底涂粘接、弹性底层摊铺压实、防滑面层均匀喷涂、精准划线及充分养护等关键环节。每一环节均需遵循工艺标准与材料特性，方能保障跑道达到预期的运动性能、安全要求与长期稳定性。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。