# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 幼儿园塑胶跑道施工名称怎么写

## 幼儿园塑胶跑道专业施工解析

幼儿园塑胶跑道的建设是一项要求严谨、注重细节的工程，其核心在于为幼儿提供一个安全、环保、舒适的活动场地。一个专业的施工过程是确保终品质的关键，涵盖场地准备、材料选择、工艺实施与质量验收等核心环节。

施工前的基础处理至关重要。 场地基础必须坚实、平整且排水顺畅。混凝土基础需达到设计强度要求，表面彻底清洁，无油污、灰尘及松动颗粒。沥青基础则要求压实度达标，表面平整无车辙或松散现象。基础任何微小的缺陷都可能在塑胶面层上反映出来。细致的场地勘测与测量是精确施工的前提，明确边界及坡度要求，为后续铺设奠定基础。

材料选择直接影响跑道的安全性与环保性。 应用于幼儿园的塑胶面层材料，首要关注其环保性能与物理安全性。材料需符合国家相关环保标准，重点控制VOC（挥发性有机化合物）及重金属等有害物质含量。物理性能上应具有适当的弹性（冲击吸收）、足够的抗滑性（尤其湿滑状态）以及良好的耐磨性。聚氨酯（PU）与三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒是常用于幼儿园场景的原材料，其配比与品质需严格把控。

施工工艺的规范执行是品质的核心保障：

1. 底层铺设（如适用）： 在基础之上铺设一层弹性缓冲层材料（如再生橡胶颗粒与环保胶水混合），提升冲击吸收性能。需确保厚度均匀，压实到位，与基础粘接牢固。
2. 面层铺设： 此为关键步骤。
   - PU面层： 将环保聚氨酯胶水与特定粒径、颜色的EPDM颗粒按严格比例混合搅拌，使用专业摊铺设备均匀摊铺于处理好的基础上。需精确控制厚度、平整度与坡度。
   - EPDM预制型面层： 将工厂预制成卷材的EPDM橡胶卷材按设计要求在现场进行铺装。接缝处的粘接处理需精细专业，确保牢固无缝。
3. 划线： 待面层完全固化后，按照设计方案，使用专业划线漆进行跑道线条、游戏图案等的喷涂。线条要求清晰、平直、尺寸精准、粘接牢固、色彩鲜艳持久。

质量把控贯穿始终。 施工过程中需对基础验收、材料进场、每道工序进行严格检查与记录。完工后，需依据国家或行业相关标准（如GB/T 14833、GB 36246等）进行全面的质量检测，重点包含：成品厚度、平整度（3米直尺测量）、物理机械性能（如冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率等）以及至关重要的环保性能检测（如VOC、有害物质限量）。外观检查确保无气泡、脱层、开裂、明显接缝、色泽不均等缺陷。

安全细节不容忽视。 幼儿园跑道的边角处理应圆滑无锐角，排水沟盖板等设施需稳固安全。所有使用的材料、工艺均应以保障幼儿活动安全为高准则。

幼儿园塑胶跑道工程，从精准的基础处理、环保安全的材料甄选，到规范严谨的铺设工艺及划线，直至终严格的质量验收，每个环节都需秉持高度的专业性和责任感。终目标是为幼儿打造一个安全可靠、健康环保且富有吸引力的户外活动空间。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。