# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 幼儿园塑胶跑道施工

## 幼儿园塑胶跑道施工的专业考量

幼儿园塑胶跑道作为孩子们日常活动的重要场所，其建设需区别于常规运动场地，将安全性、环保性与适用性置于首位。合格的施工需贯穿严谨的流程与精细化管理。

核心要求：安全至上与绿色环保

- 材料安全： 选材必须符合严格的环保标准，确保挥发性有机化合物(VOC)释放量极低，杜绝重金属等有害物质。面层材料应具备优良的防滑性能、适中的冲击吸收能力（有效缓冲跌倒冲击）及良好的回弹性能。
- 结构安全： 跑道整体需平整无缝，杜绝局部塌陷、起鼓或接缝开裂隐患，边角必须圆滑处理。排水设计需科学高效，保障雨后快速恢复使用，避免积水湿滑。

选材标准：严控源头品质

- 底层材料： 通常选用环保型橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂混合铺设，要求颗粒粒径均匀、杂质含量低，胶粘剂固化后无异味。
- 面层材料： 主流为环保型SPU或水性塑胶面层，色彩鲜艳持久，物理性能稳定（弹性、防滑、耐磨），具备优异的抗紫外线和耐候性。

精细化施工流程

1. 基础处理： 彻底清洁混凝土或沥青基础，修复裂缝、空鼓，确保坚实平整、排水坡度达标。必要的防水层处理不可或缺。
2. 底层铺设： 精确控制弹性橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂的比例，摊铺均匀并压实整平，严格控制厚度与平整度。充分养护至完全固化。
3. 面层施工： 在合格底层上喷涂或刮涂多道面层材料，确保色彩均匀、厚度一致，纹理符合防滑要求。环境温湿度需满足材料固化工艺。
4. 划线： 使用专业环保标线漆，确保线条清晰、尺寸精准、附着牢固。

施工质量管控

- 材料入场检验： 严格核查所有进场材料的环保检测报告与物理性能检测报告。
- 过程监控： 对基层处理、摊铺厚度、平整度、材料配比、环境条件等关键节点实施实时监控与记录。
- 成品检测与保护： 完工后依据相关标准对物理性能（冲击吸收、垂直变形、防滑值等）及环保指标进行现场取样检测。交付前实施严格的成品保护措施。

幼儿园塑胶跑道施工是一项融合专业性、责任心与严格管理的系统工程。唯有严控材料安全环保性能、执行精细化施工标准并落实全过程质量监督，方能打造出真正满足幼儿活动需求的安全、健康、舒适的运动环境。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。