# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 小区塑胶跑道施工

## 小区塑胶跑道施工要点解析

小区塑胶跑道的建设是一项融合工程技术与环境美学的综合性工作。其核心目标是为居民提供安全、舒适、环保的运动场地。施工过程中的规范性与专业性直接决定了跑道的终品质与使用寿命。

基础质量是核心保障

- 坚实平整： 基础（通常为混凝土或沥青）须达到设计要求的强度与平整度。空鼓、脱层、油污、积水等问题必须彻底处理。
- 合理坡度： 表面坡度设计需科学，确保排水顺畅，避免积水侵蚀跑道结构。
- 含水率控制： 施工前需严格检测基础含水率，确保符合材料铺装要求，防止后期因水分滞留导致起鼓、脱层。

材料选择与配比 当前小区跑道多采用透气型塑胶结构。其面层喷涂材料与底层颗粒弹性层（如EPDM颗粒或TPV颗粒）需按科学比例混合。材料本身的稳定性、环保性及批次间的一致性至关重要。

专业施工工艺是关键环节

1. 底涂处理： 使用专用界面剂封闭基础，增强粘结力。
2. 弹性层摊铺： 严格控制弹性层（如聚氨酯胶水混合黑色颗粒）的配比、摊铺厚度（通常≥9mm）及均匀度，确保厚度误差在设计允许范围内（如±1mm）。摊铺后需充分固化。
3. 面层喷涂： 双组分聚氨酯面漆混合耐磨防滑颗粒（如EPDM），采用专业喷涂设备进行多次交叉喷涂，要求色泽均匀、颗粒分布合理、表面摩擦系数达到相关标准（如GB/T 14833-2020）。
4. 划线： 使用专业划线漆，确保线条平直、清晰，尺寸精确符合田径规则要求。

环境条件与过程管理 施工需在适宜温度（通常5-40℃）及空气湿度条件下进行，避免雨天、强风或极端天气作业。现场应做好材料存储管理、配比精确计量、工序交接验收及完工后必要的封闭养护期（通常建议≥7天）。

质量与安全考量 施工全程需注重材料环保性能符合相关标准，杜绝刺激性气体的产生。同时，施工现场安全管理必须到位，保障工人及周边居民安全。

科学规范的施工流程是确保小区塑胶跑道性能稳定、安全环保、持久耐用的根本途径。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。