# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 透气型塑胶跑道施工方案

## 透气型塑胶跑道专业施工方案

透气型塑胶跑道以其优异的排水性、环保性、弹性和性价比，成为学校、社区、体育场馆等场所的优选地面材料。其施工质量直接关系到跑道的使用性能、耐久性和安全性。以下为规范的透气型塑胶跑道施工技术方案：

一、 施工前准备

1. 基础要求：
   - 基础必须为符合设计要求的沥青混凝土或水泥混凝土。水泥混凝土强度需达到C25以上，沥青混凝土压实度≥95%。
   - 基础表面应坚固平整、密实均匀，无起砂、起皮、空鼓、裂缝、油污、浮浆及明显的积水洼。平整度需达到3米直尺检测高低差≤3mm。
   - 基础坡度需满足排水要求，一般设计为3‰-8‰。
   - 施工前基础需经过充分养护（水泥基础通常≥28天），确保含水率≤8%（可采用塑料薄膜覆盖法检测）。
2. 环境要求：
   - 施工环境温度宜在10℃-35℃之间，空气相对湿度≤85%。
   - 避免在雨天、大雾、大风（＞4级）及气温低于5℃或高于40℃条件下施工。
   - 施工区域应具备良好的通风条件。
3. 材料准备：
   - 确认选用符合国家现行有效标准（如GB/T 14833-2020《塑胶跑道》）的环保型单组份聚氨酯胶粘剂、EPDM颗粒（彩色及黑色）、面层喷涂材料（含PU面浆、色浆、EPDM细颗粒）等主要材料。材料应经现场抽样复检合格。
   - 材料应存放于阴凉通风处，注意防水、防晒。
4. 场地清理：
   - 彻底清扫基础表面，清除所有灰尘、砂砾、泥土、油渍、积水等杂物。必要时使用专用清洗机冲洗，待基础完全干燥后方可施工。
   - 检查基础裂缝、孔洞，采用专业材料（如聚氨酯填缝胶、细颗粒拌合胶粘剂）修补并打磨平整。
   - 按要求放线定位，标记跑道各区域位置。

二、 底层弹性层施工（黑颗粒层）

1. 配料搅拌：
   - 严格按照产品说明书规定的配比，将单组份聚氨酯胶粘剂与专用黑色EPDM颗粒（粒径通常为3-4mm）投入搅拌机中。
   - 充分搅拌至胶粘剂完全包裹颗粒，混合均匀，色泽一致。搅拌时间应严格控制，避免过长导致材料硬化或过短导致混合不匀。
2. 摊铺：
   - 将混合均匀的黑胶粒材料倾倒于处理好的基础表面。
   - 使用专业摊铺机配合刮尺进行匀速摊铺，严格控制铺设厚度（通常设计为8-11mm）。摊铺机行走速度应均匀，确保铺设厚度一致、表面平整。
3. 压实：
   - 摊铺后立即使用重型压路机（碾轮重量≥10吨）进行碾压密实。碾压次数视现场情况而定（通常2-3遍），需确保颗粒层完全稳定粘接，无虚铺、无松散。
4. 养护：
   - 压实完成后的底层弹性层需进行自然养护。养护时间视环境温湿度而定，通常要求≥24小时，确保胶粘剂充分固化，达到足够的强度后方可进行下一工序。
   - 养护期间严禁人员踩踏、车辆碾压及雨水浸泡。

三、 面层喷涂施工（防滑耐磨层）

1. 面层配料搅拌：
   - 按比例将单组份聚氨酯面浆（PU浆料）、专用色浆及粒径较小的EPDM颗粒（通常为0.5-1.5mm）投入搅拌机。
   - 充分搅拌均匀，形成色泽一致、无结块的面层喷涂浆料。搅拌好的浆料应在规定时间内用完（一般在30-40分钟内）。
2. 喷涂：
   - 使用专业无气喷涂机进行喷涂作业。喷涂机压力、喷枪口径及角度应调整得当。
   - 采用纵横交叉方式均匀喷涂两遍（或按设计要求遍数），确保覆盖完全、色泽均匀、无漏喷、无流坠。两遍喷涂方向宜垂直。
   - 严格控制喷涂厚度（通常为2-3mm）。
3. 固化养护：
   - 喷涂完成后面层需进行充分固化养护。在合适的温湿度条件下，通常需养护48小时以上方可完全固化。
   - 养护期内需严格保护，防止人员、动物进入，避免雨水、露水、灰尘污染及硬物刮划。

四、 划线

1. 跑道面层完全固化后，按国际田联（IAAF）或国家标准（GB/T 22517.6）及场地设计要求，精确测量放线。
2. 使用专用划线机（配专业跑道划线漆）进行划线。线条应平直、清晰、均匀、饱满，色差一致，尺寸精度符合规范要求（线宽误差≯±1mm）。

五、 现场清理与成品保护

1. 所有工序完成后，彻底清理施工现场，移除所有施工废料、工具及设备。
2. 设置围挡及醒目标识，对成品进行严格保护。建议固化保养期≥7天后，待各项性能指标稳定再投入使用。
3. 在投入使用初期，应引导使用者穿着专业运动鞋进入场地，避免尖锐物品或重物冲击损伤面层。

六、 质量控制关键点

- 基础质量： 确保基础强度、平整度、坡度、含水率达标是跑道质量的基石。
- 材料质量： 使用符合国家标准、性能稳定的环保材料，并做好进场检验。
- 配比精度： 各层材料的配比必须严格按照产品说明及工艺要求执行。
- 摊铺与压实： 底层摊铺厚度均匀、碾压密实是关键，直接影响跑道的弹性、稳定性和排水性。
- 喷涂均匀性： 面层喷涂需均匀、无遗漏、无堆积，保证色泽一致、颗粒分布均匀及防滑性能。
- 环境控制： 严格遵守温湿度要求，避免在不利气候条件下强行施工。
- 养护管理： 每道工序后的充分养护对材料性能发挥至关重要，必须保证足够的养护时间与条件。

总结 透气型塑胶跑道的高质量施工依赖于科学严谨的施工方案、性能达标的环保材料、规范细致的操作流程以及严格的过程控制与管理。从基础处理、底层弹性层摊铺压实，到面层均匀喷涂及精准划线，每一环节都需精细操作，并确保充足的养护时间。唯有全面遵循专业施工规范，方能终呈现具备优异物理性能、良好使用体验及持久耐用性的塑胶跑道面层。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。