# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 复合型塑胶跑道材料有哪些

## 复合型塑胶跑道材料构成与技术要点

复合型塑胶跑道因其出色的综合性能（弹性、耐用性、安全性）被广泛应用于专业运动场地。其结构通常由多层不同功能的材料经专业工艺复合而成，核心材料构成如下：

1. 底层（弹性基础层）：

   - 主要材料： 再生橡胶颗粒（如SBR胶粒）、环保胶粉（如TPE/EVA）与高性能单组分/双组分聚氨酯粘合剂混合。
   - 功能： 提供核心冲击吸收和能量回弹，保护运动员关节，是跑道脚感舒适度的基础。孔隙结构设计利于排水。材料配比与固化控制对长期弹性稳定性至关重要。

2. 中层（稳定加强层）：

   - 主要材料： 粒径更小的橡胶颗粒（如精细SBR或EPDM颗粒）与高强度的聚氨酯粘合剂混合铺筑。
   - 功能： 封闭底层孔隙，提供平整致密的作业面，增强整体结构稳定性、抗压强度及层间粘结力，为面层施工打下坚实基础。

3. 面层（功能耐磨层）：

   - 主要材料：
     - 彩色EPDM颗粒： 精选三元乙丙橡胶颗粒，粒径均匀（常用1-3mm），色彩鲜艳且稳定，具有优异的耐候性（抗UV、耐臭氧）、耐磨性及抗老化性能。
     - 高性能聚氨酯面层粘合剂： 专为面层研制的聚氨酯树脂，固化后透明度高、韧性好、附着力强、耐磨损、耐水解。其品质直接影响颗粒粘结牢度、表面色泽持久度及耐磨寿命。
   - 功能： 提供终色泽、纹理和摩擦系数，满足运动力学要求；优异的耐磨耐候性保障表面长期使用不褪色、不掉粒；良好的排水性能。

4. 划线漆：

   - 主要材料： 高固体份、高遮盖力的耐磨聚氨酯白漆及色漆。
   - 要求： 与面层附着力强，线条清晰、边缘整齐，耐磨持久不易脱落。

施工工艺对终跑道质量同样关键。包括基层处理（要求坚实、平整、干燥、洁净）、各层材料的精确配比与混合搅拌、分层摊铺的厚度与平整度控制、固化温度与时间管理、专业喷涂或铺装设备的使用以及终的划线作业，都需严格执行相关工艺标准。尤其是面层混合料的拌合、摊铺时机与颗粒撒布均匀度的控制，是保证面层质感、颜色均匀性和耐用性的核心环节。

总结： 复合型塑胶跑道通过底层弹性颗粒与聚氨酯的缓冲组合、中层的稳定加固以及面层彩色EPDM颗粒与高性能聚氨酯的耐磨耐候防护，辅以专业严谨的施工工艺，共同构建了满足高标准运动需求的功能性地面系统。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。