# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## epdm塑胶跑道施工步骤流程

## EPDM塑胶跑道施工流程

EPDM塑胶跑道因其优异的弹性、耐用性、色彩丰富及环保特性，广泛应用于各类运动场地。其施工质量直接影响终使用效果与寿命。以下是标准化施工的关键步骤：

1. 施工前准备与基础处理：

   - 场地勘察与清理： 全面检查基础（通常为混凝土或沥青）的平整度（3米直尺误差≤3mm）、坡度（符合设计要求，确保排水顺畅）、强度（混凝土标号≥C25，沥青压实度≥95%）及含水率（≤8%）。彻底清除基础表面的油污、灰尘、松散颗粒、青苔等杂质。
   - 基础修复与防水（如需要）： 对基础存在的裂缝、空洞、蜂窝麻面等缺陷进行专业修补（如灌注环氧砂浆、打磨平整）。若基础为多孔性或强度不足，需涂刷专用防水底漆或加固剂，增强封闭性与粘结力。
   - 材料与设备准备： EPDM颗粒（彩色面层）、环保橡胶颗粒（底层）、环保单组份/双组份聚氨酯粘合剂、专用稀释剂、界面处理剂等材料需提前进场复验合格。准备摊铺机、压路机（用于底层）、喷涂机（若需喷涂面层）、搅拌机、齿形镘刀、测量工具等设备并调试到位。

2. 底涂处理：

   - 在处理合格并干燥的基础表面（含水率达标），均匀滚涂或喷涂一层专用单组份/双组份聚氨酯底涂。底涂能渗透基础，增强基础与弹性层之间的粘结力，形成牢固的整体。确保涂布均匀，无漏涂、堆积现象，待其完全固化（通常需数小时，具体视环境温湿度而定）。

3. 弹性底层摊铺：

   - 配料混合： 将环保橡胶颗粒（粒径通常为3-4mm）与环保聚氨酯粘合剂按精确比例（重量比）倒入搅拌机中充分搅拌。粘合剂比例需严格控制，确保颗粒完全包裹均匀，混合料富有弹性且无结团。
   - 摊铺与压实：
     - 人工摊铺（小面积或复杂区域）： 将混合料倒至施工区域，使用齿形镘刀或刮耙初步刮平至设计厚度（通常≥8mm）。
     - 机械摊铺（推荐大面积）： 使用专业摊铺机进行摊铺，可更高效、精确地控制厚度和平整度。
     - 压实： 摊铺后及时用专业压路机（轻型）或手动滚筒进行压实，消除空隙，提高密实度和平整度。特别注意边角处压实到位。施工中随时使用水平仪及直尺检测厚度和平整度。

4. EPDM面层摊铺（湿法铺装）：

   - 配料混合： 将彩色EPDM颗粒（粒径通常1-3mm或2-4mm）与环保聚氨酯面层粘合剂按精确比例倒入搅拌机中充分搅拌至颗粒完全被粘合剂包裹均匀。
   - 摊铺： 将混合好的EPDM面层材料倒在已固化好的底层上，迅速用齿形镘刀或专用摊铺工具刮平至设计厚度（通常3-5mm）。此过程需控制好施工节奏，确保材料在可操作时间内完成摊铺。多人协作，保持接缝平整、无痕迹。如设计有图案或不同颜色区域，需预先放线定位，精确施工。
   - 收光： 在材料初步定型但仍有可塑性时，使用专用收光工具（如抹平机或光面滚筒）进行收光处理，进一步提高表面密实度和平整光滑度。

5. 划线：

   - 待EPDM面层完全固化（通常至少养护24-48小时以上）后，按国际田联或设计要求，精确测量放线定位。
   - 使用专业划线机及优质聚氨酯跑道划线漆进行喷涂。线条需清晰、平直、饱满，宽度符合标准（如5cm）。确保漆膜附着牢固，无毛边、虚边。

6. 场地清洁与养护：

   - 施工全部结束后，彻底清理场地内残留的材料、工具及废弃物。
   - 封闭养护： 整个场地需严格封闭养护，禁止行人车辆进入。养护时间视环境温湿度而定（通常建议7-14天），确保粘合剂充分完成化学反应，达到佳物理性能（完全固化）后方可投入使用。

总结 专业EPDM塑胶跑道的施工是一项系统化工程，涵盖从基础处理、底涂封闭到底层弹性层铺设、EPDM彩色面层精准摊铺，直至规范划线及充分的封闭养护。每个环节均需严格执行材料配比、工艺标准和精细化操作，确保终成品的物理性能优异，展现平整美观、经久耐用的效果。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。