# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 幼儿园塑胶跑道施工方案

幼儿园作为幼儿日常活动的重要场所，其塑胶跑道的建设不仅关乎美观与功能，更直接关系到幼儿运动的安全性与健康保障。因此，一套专业、严谨的施工方案是确保终工程质量的核心。一个典型的幼儿园塑胶跑道施工方案需涵盖以下关键环节：

1. 前期准备与现场勘查：

- 场地基础评估： 对原有基础（通常为混凝土或沥青）进行详细检查，评估其平整度（要求3米直尺误差≤3mm）、强度（混凝土标号≥C25，沥青压实度≥95%）、坡度（符合排水设计要求，通常≤0.8%）、含水率（≤5%）以及是否有空鼓、裂缝、油污、松散等现象。任何不合格的基础都必须进行修复或处理至达标状态。
- 精确测量放样： 根据设计图纸，精确放线定位跑道边界、分道线、起跑线、终点线及幼儿园可能需要的标志图案位置，确保尺寸精准无误。
- 环境条件控制： 施工需选择晴朗、干燥的天气进行，环境温度宜在10℃-35℃，空气湿度低于85%，避免在雨前、雨中或大风天气施工。施工区域需提前彻底清洁，确保无尘、无杂物、无积水。

2. 材料选择与质量控制：

- 环保性与安全性： 选用的塑胶跑道材料必须符合国家相关环保标准，严格控制重金属含量、可溶性重金属含量、苯系物、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质限量指标，确保材料无毒、无刺激性气味，满足幼儿活动场所的特殊要求。
- 物理性能保障： 材料需具备优异的物理性能，包括良好的弹性（提供适中的冲击吸收，保护幼儿关节）、足够的耐磨性（抵抗日常使用磨损）、稳定的抗老化性（耐紫外线、耐候）、可靠的防滑性（干湿态下均需保证安全摩擦系数）以及满足幼儿园活动强度的抗撕裂强度。
- 材料进场检验： 所有主辅材料进场时，必须核查出厂合格证、检测报告，并进行必要的现场抽样复检或第三方送检，确保批次材料性能指标符合要求后方可投入使用。

3. 核心施工工艺流程：

- 基面处理： 对符合要求的基础进行彻底打磨或抛丸处理，清除浮浆、杂质，增加表面粗糙度，提高粘结力。使用专业吸尘设备清除所有粉尘。对于混凝土基础，需检查并处理伸缩缝（通常需填充弹性材料）。
- 底涂处理： 均匀滚涂或刮涂专用单组份或双组份聚氨酯底涂材料。底涂能渗透基础微孔，起到加固基面、封闭毛细孔、增强后续层间粘结力的关键作用。要求涂刷均匀、无漏涂、无堆积，完全干燥固化后方可进行下一道工序。
- 弹性层铺设：
  - 透气型跑道： 将环保单组份胶水与高弹性三元乙丙（EPDM）颗粒按精确比例混合搅拌均匀，使用专业摊铺机进行铺设，严格控制铺设厚度（通常目标厚度≥10mm）。摊铺后需及时进行初步压实修整。
  - 复合型/混合型跑道： 通常采用双组份聚氨酯（PU）弹性浆料（A+B组分）为弹性层主体。将A、B组分按严格配比混合，加入适量催干剂，高速搅拌均匀后，立即倒入指定区域，用专业锯齿刮耙摊铺至设计厚度（通常≥9mm）。要求摊铺迅速、均匀，避免材料在桶内停留时间过长导致反应过度。此层为跑道核心缓冲层，厚度和平整度控制至关重要。
- 防滑面层处理：
  - 喷涂法： 将双组份聚氨酯面漆（A+B组分）与高纯度、色彩鲜艳的EPDM颗粒按比例混合均匀，使用专业喷涂设备进行多次（通常2-3遍）交叉喷涂。要求喷涂均匀、颗粒分布匀称、无掉粒、无起泡、色泽一致。每一遍喷涂需待前一遍表干后进行。
  - 撒颗粒法： 在弹性层未完全固化时，将EPDM颗粒均匀撒布在表面，待固化后将未粘结牢固的颗粒回收清理。此法颗粒附着力强，但表面均匀度控制要求高。
- 划线： 待面层完全固化后（通常≥7天），严格按照前期放样位置，使用通过认证的耐候性、环保性良好的专业划线漆进行划线。线条要求平直、清晰、饱满，宽度符合标准，转角圆滑。

4. 施工过程质量控制：

- 厚度控制： 施工过程中及每层完成后，使用专业测厚仪进行多点随机检测，确保各区域厚度达到设计要求且均匀一致。
- 平整度控制： 使用3米或4米直尺配合塞尺，持续检测各层施工后的平整度，及时修复不合格点。
- 材料配比监控： 对双组份材料（如PU弹性浆料、面漆）的配比进行严格称量复核和搅拌时间控制，确保反应充分、性能达标。
- 环境监控： 持续关注温湿度变化，必要时采取覆盖、遮阳、通风等措施，创造适宜固化条件。
- 工序验收： 实行每道工序完成后自检、互检、专职质检员抽检的制度，上道工序合格后方可进入下道工序。

5. 安全与健康防护：

- 施工区域封闭： 施工现场必须进行有效围蔽隔离，防止非施工人员特别是幼儿进入。
- 通风保障： 尤其在底涂、弹性层、面层施工及固化初期，确保作业区域通风良好，降低挥发性物质浓度。
- 防火措施： 现场严禁烟火，配备足够消防器材。材料（尤其溶剂型底涂、稀释剂）存放于阴凉通风处，远离火源、热源。
- 工人防护： 施工人员需佩戴符合要求的防护口罩、手套、护目镜、工作服等个人防护用品。

总结： 幼儿园塑胶跑道的建设是一项系统性工程，其成功实施依赖于科学严谨的前期准备、对环保安全材料的高标准选择、规范精细的核心工艺流程操作、贯穿始终的严格质量控制以及周密的安全健康防护措施。通过专业化的施工管理，才能终交付一条满足幼儿活动安全、健康、舒适需求的优质塑胶跑道。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。