# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 复合型塑胶跑道施工方案

## 复合型塑胶跑道施工技术方案

复合型塑胶跑道结合了透气型与混合型的特性，以其优异的物理性能、环保表现及适用性，成为运动场地铺装的理想选择。其施工质量直接影响场地使用寿命及运动表现，需严格按照工艺执行。以下为标准化施工方案核心环节：

1. 基础处理与验收

- 基础要求： 混凝土（强度≥C20）或沥青（密实度≥95%）基层，平整坚实。3米直尺检测间隙≤3mm，坡度符合设计要求（通常0.5%-1%），排水顺畅无积水。
- 处理步骤： 彻底清扫，清除浮浆、油污、杂物。打磨修补局部缺陷（空鼓、裂缝）。保证基础含水率达标（混凝土基础<5%）。整体干燥后涂刷专用底涂剂，增强层间粘结力。

2. 防水层施工（关键工序）

- 材料选择： 使用符合环保要求的跑道专用防水底涂材料。
- 施工工艺： 均匀滚涂1-2遍，确保覆盖完全，无漏涂、堆积。重点关注边角、管根等薄弱部位。涂层干燥后检测无渗水现象，形成有效防水屏障。

3. 弹性底层铺设

- 材料配比： 使用专用单组分粘合剂（如PU）与规定粒径（通常2-4mm）及比例的环保橡胶颗粒（EPDM）混合。
- 施工方法： 严格计量，使用强制搅拌机混合均匀。摊铺机或人工耙平控制厚度（通常9-11mm），确保密实度和平整度。重点控制边沿整齐度及接茬处理。

4. 面层喷涂（耐磨、色彩）

- 材料混合： 将跑道专用耐磨面层材料（PU或丙烯酸）与彩色EPDM颗粒（粒径1-3mm）、适量稀释剂按比例精确计量，使用高速搅拌机充分混合均匀。
- 喷涂作业： 使用专业喷浆设备，分正反方向交叉喷涂2遍以上。严格控制气压、喷涂距离、移动速度及角度，确保颗粒分布均匀、颜色一致、厚度达标（通常≥2mm），无流挂、色差或明显接痕。

5. 划线

- 定位测量： 依据国际田联（IAAF）或国家标准精确放线定位，使用经校验的测量仪器。
- 划线施工： 使用符合标准的跑道专用划线漆。贴美纹纸定位，确保线条平直、清晰，宽度符合标准（通常50mm）。重点控制起跑线、接力区、弯道标记等关键体育工艺线精度。

6. 工程养护

- 时间要求： 面层施工完成后自然养护，固化期内（通常7-14天）严禁人员踩踏、车辆碾压或堆放重物。
- 成品保护： 设置警示标识，保持场地清洁，避免污染、尖锐物划伤或化学试剂侵蚀。

复合型塑胶跑道的优异性能依赖于严谨的基层处理、规范的防水层施工、精准的弹性层铺设、均匀的面层喷涂、准确的划线定位以及充分的成品养护。每一环节均需严格执行相应技术规程和质量控制要求，确保终场地性能达标、安全耐用。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。