# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 全塑型塑胶跑道施工工艺步骤

## 全塑型塑胶跑道标准化施工工艺流程

全塑型塑胶跑道作为现代运动场地的主流面层材料，其优异的物理性能与运动表现深受认可。其终质量的实现，高度依赖于严谨、规范的施工作业流程。以下为关键的标准化施工步骤：

1. 基础处理与验收：

   - 清洁整理： 彻底清扫基础表面，清除灰尘、油污、杂物、松动物体及可能影响粘结的残留物。重点检查边角区域。
   - 平整度检测： 使用3米及以上长度靠尺，配合塞尺进行多点检测。平整度误差需严格控制在3mm以内（3m直尺范围内）。对超出公差部位进行针对性打磨或修补。
   - 强度与稳定性检查： 基础（通常为水泥混凝土或沥青混凝土）应有足够的强度（混凝土标号≥C25，沥青混凝土压实度≥95%）和稳定性，无空鼓、脱层、粉化、返砂、裂缝（结构性裂缝需预先处理）等现象。含水率需控制在≤8%。
   - 排水坡检测： 使用水平仪或激光扫平仪复核排水坡度，确保符合设计要求（通常为0.3%-0.8%），场地内无积水区域。
   - 缺陷修补： 对检测出的裂缝（需开V型槽后灌注专用填缝材料）、凹陷（使用同基础材质的修补砂浆填平）、凸起（打磨平整）等缺陷进行专业处理。

2. 底涂施工：

   - 材料准备： 选用与跑道主材及基础面相容性强的专用单组份或多组份聚氨酯底涂材料。按供应商提供的精确配比与工艺要求进行混合搅拌（如适用）。
   - 涂布作业： 使用专业滚筒或喷涂设备，将底涂均匀涂布于干燥、洁净的基础表面。涂布量应严格控制，确保充分渗透、润湿基层，形成连续无遗漏的封闭层，增强基础与弹性层间的粘结力。避免漏涂、堆积或形成光面。
   - 固化干燥： 给予底涂层充分的固化时间（具体时间依据环境温湿度和材料特性确定），形成稳固的粘结界面后方可进行下一道工序。

3. 弹性层摊铺：

   - 材料混合： 将全塑型跑道专用单组份或多组份聚氨酯预聚体（组分A）与特定粒径、级配的环保橡胶颗粒（组分B）按设计配比（通常重量比范围为1：6至1：8）投入搅拌设备。确保搅拌充分、混合均匀，形成色泽一致、颗粒包裹良好的粘稠胶浆。严格控制搅拌时间与速度，避免过度搅拌引入过多气泡或导致颗粒破碎。
   - 摊铺作业： 将混合均匀的胶浆倾倒在已处理好的基础上，使用专业带有自动找平控制装置的摊铺机，按预设厚度（通常设计厚度≥10mm）及坡度要求进行匀速摊铺。对机器无法到达的边缘、角落区域，需由经验丰富的工人使用刮耙等工具手工辅助找平，确保与机械摊铺部分平顺衔接。
   - 消泡处理： 摊铺完成后，立即使用专业消泡滚筒（带钉刺）在胶浆表面进行纵横交叉往复滚压，消除搅拌与摊铺过程中产生的气泡，提高成品密实度与物理性能。
   - 固化养护： 摊铺完成的弹性层需在适宜的环境条件下（温度、湿度）进行充分养护固化，形成坚实、富有弹性的基础结构层。固化期间应严格保护，避免水浸、踩踏、污染等。

4. 面层喷涂：

   - 材料混合： 将跑道面漆（通常为双组份聚氨酯耐磨涂料）的组分A（预聚体）与组分B（色浆、填料、助剂等），按严格比例混合。加入适量符合环保标准的弹性橡胶颗粒（粒径通常≤3mm）。使用高速搅拌器充分混合均匀，形成稳定、悬浮性好的喷涂浆料。注意控制搅拌速度与时间，防止引入过多气泡并确保材料活化期内的可施工性。
   - 喷涂作业： 采用专业无气喷涂设备（喷涂机、喷枪）。喷涂前需再次确认弹性层固化程度及表面洁净度。通常需分两次（正反交叉方向各一次）或多次进行喷涂。操作人员需保持恒定喷涂速度、喷枪高度（通常60-80cm）及角度（垂直于地面），保证涂层均匀覆盖、色泽一致、颗粒分布均匀，无明显接痕、流挂、色差、露底等缺陷。喷涂总量应精确控制以达到设计的面层厚度要求（通常≥2mm）。
   - 固化干燥： 喷涂完成的耐磨面层需在规定的温湿度环境下自然固化干燥。固化期间应严格防尘、防雨、防踩踏。

5. 划线：

   - 精准测量定位： 严格按照国际田联（IAAF）或国家标准（GB/T 22517.6《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》）及场地设计图纸，使用经校准的测距仪（如全站仪）、钢卷尺、墨斗、划线绳等工具进行精确测量、定位、弹线。确保所有跑道线、起终点线、接力区线、栏位标记等位置、长度、宽度完全准确无误。
   - 划线作业： 使用专业划线机及耐候性好、附着力强、色彩饱满的聚氨酯或丙烯酸专业体育划线漆进行施划。划线前需再次清洁表面浮尘。要求线宽一致（通常5cm），边缘清晰、顺直、无毛刺、无虚边、无渗透。弯道部分线条应流畅圆滑。
   - 固化检查： 划线完成后需待漆膜完全固化干燥，并进行终复核检查，确保所有标记清晰、准确、耐久、符合规范。

总结 全塑型塑胶跑道的品质保障源于对基础处理、底涂渗透、弹性层摊铺密实度控制、面层喷涂均匀性以及工程线定位精度的每一环节标准化操作和严格质量把控，系统性的施工流程是终实现高性能、安全稳定运动场地的核心要素。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。