# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 预制型塑胶跑道施工工艺说明

预制型塑胶跑道卷材作为一种高性能运动地面材料，其优异的物理性能和环保特性得到了广泛认可。要充分发挥其性能优势，规范、精细化的施工工艺是关键环节。

一、施工前准备

1. 基础要求：
   - 基础通常采用钢筋混凝土或沥青混凝土结构，必须满足设计要求的强度、密实度和平整度。
   - 基础表面必须坚实、干燥、无油脂、无松散颗粒、无裂缝、无空鼓、无起砂、无积水。
   - 使用专业含水率测试仪检测基础含水率，确保其不超过8%。
   - 基础平整度需达到相应标准要求（如4米直尺测量误差≤3mm）。
2. 材料准备： 确认预制型卷材规格、颜色、数量符合设计要求，并存放于阴凉干燥环境；准备配套的界面处理剂、专用双组份聚氨酯粘接剂，并检查其有效性和配比要求。
3. 环境要求： 施工环境温度宜在10℃至35℃之间，空气相对湿度低于85%，风力不宜过大。避免在雨天、雾天或预计未来几小时内有雨的情况下施工。
4. 设备与工具： 准备齐全施工所需设备，如打磨机、吸尘器、搅拌机、齿形刮刀、专用压辊（≥50kg）、美工刀、墨斗、钢卷尺、水平靠尺等。
5. 现场勘测与放样： 对基础进行详细复检，记录缺陷位置。根据设计图纸精确测量放线，确定跑道各区域边界及点位线位置。

二、基础处理

1. 缺陷修补： 对基础表面的裂缝、空鼓、凹坑等缺陷进行清理后，使用专用修补材料（如聚合物砂浆或环氧类材料）填充修补，确保表面平整、坚固。
2. 清洁打磨： 使用专业打磨设备（如无尘打磨机）彻底清除基础表面的浮浆、油污、松散颗粒及其他障碍物。打磨后，必须使用强力工业吸尘器或高压水枪（后需充分干燥）进行彻底清洁，确保基础表面干净、无尘、无砂砾。
3. 含水率复测与封闭（底涂）：
   - 施工前再次确认基础含水率达标（≤8%）。
   - 均匀滚涂单组份或双组份界面处理剂（底涂）。底涂的作用是增强基础强度、封闭表面微小孔隙及粉尘、提高后续粘接剂与基础的附着力。确保涂刷均匀、无遗漏、无堆积，待其完全干燥固化后方可进行下一工序。

三、粘接剂准备与涂布

1. 配胶： 严格按照粘接剂产品说明书规定的比例（通常为A:B组分重量比），使用电动搅拌器充分混合均匀。注意控制搅拌时间和速度，避免混入过多空气。
2. 熟化： 混合后的粘接剂需静置熟化一定时间（按说明书要求，通常数分钟），待其达到佳施工粘度。
3. 涂布： 使用齿形刮刀将熟化好的粘接剂均匀刮涂在处理好的基础表面上。齿形大小（深度和间距）的选择需根据粘接剂特性、基础微孔状况和施工温度进行调整，以保证涂布量精确、均匀、无漏涂，形成清晰连续的齿状条纹。通常涂胶区域宽度应略宽于卷材宽度，并保证接缝处胶量充足。

四、卷材铺装与滚压

1. 卷材铺设： 在粘接剂尚处于开放时间内（指粘接剂涂布后保持有效粘性允许卷材铺贴的时间窗口），将预制型塑胶跑道卷材沿放样位置平直展开、定位。搬运和展开过程中应避免过度弯折卷材。
2. 对位拼接： 相邻卷材的对接边应紧密对齐，尽量减少缝隙（通常要求≤2mm）。对于弯道区域，需特别注意按弧度自然展开，避免产生皱褶或拉扯变形。对于包含预置点位线的卷材，需严格按照放样点精确对位。
3. 滚压排气： 卷材定位后，立即使用重型压辊（重量≥50kg）由中心向两侧，或由一边向另一边缓慢、匀速、多次滚压。滚压方向应与卷材铺设方向呈一定角度交替进行，确保将卷材下的空气完全排出，使卷材背面与粘接剂达到全面积、无气泡的充分接触和粘合。特别注意滚压卷材边缘和接缝部位。
4. 接缝处理： 对接缝处溢出的多余粘接剂，在固化前及时用专用稀释剂或工具清理干净。对于设计要求的无缝处理或特殊接缝工艺（如热焊接），需按相应规范操作。

五、点位线施划（如适用）

- 若卷材本身未预置点位线，需待跑道主体完全粘接固化后（通常≥24小时），按设计图纸精确测量放线。
- 使用符合要求的专业跑道划线漆进行喷涂。喷涂前先用胶带贴出清晰的线条边界，确保线条平直、均匀、宽度一致。

六、清洁与保护

- 施工过程中及结束后，及时清理现场杂物、垃圾及溅落的粘接剂等。
- 新铺设的跑道在粘接剂完全固化前（通常养护期为3-7天，具体依据粘接剂说明书和现场环境），应设置围挡警示，严禁踩踏、碾压或进行其他施工作业，避免水浸和污染，确保粘接达到佳强度。

七、施工质量关键控制点

- 基础处理： 洁净度、干燥度、平整度、强度是根本前提。
- 粘接剂涂布： 配比精度、混合均匀性、熟化时间控制、涂布量（齿形选择）和均匀性、开放时间的掌控。
- 卷材铺装： 定位精确度、对缝严密性、滚压及时性与充分性（彻底排气）。
- 环境控制： 温度、湿度、天气状况直接影响粘接效果。
- 成品保护： 固化期内严禁扰动。

总结 预制型塑胶跑道的性能发挥高度依赖于严谨规范的施工过程。从基础处理的精细度、环境条件的把控、粘接剂应用的精准性，到卷材铺装的对位与压实排气，每个工艺环节都需严格遵循技术规程和专业操作。系统性的施工管理与质量控制是确保预制型塑胶跑道终实现设计性能、满足长期稳定使用要求的核心保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。