# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 预制型塑胶跑道施工工厂

## 预制型塑胶跑道系统核心价值：工厂化生产与精准施工

在运动场地面层材料领域，预制型塑胶跑道因其优异的性能表现，已成为专业田径场地的重要选择。其核心技术价值在于工厂标准化生产与现场高精度施工的紧密协同。

核心优势：工厂化标准生产

- 材料精密配比与混合： 工厂环境内，严格依据配方对环保高分子聚合物基材、功能性助剂、高品质颜料等进行精准计量与充分混合，确保材料性能的均一性与稳定性。
- 连续化成型与硫化： 混合物料经高温高压挤出或精密压延成型，形成具有特定断面结构（通常包含高弹缓冲层与耐磨面层）的连续卷材。其后在受控的硫化环境下完成交联反应，赋予卷材终的高弹性、强度及耐久性。
- 物理性能与环保达标： 工厂具备完善的物理力学性能（如拉伸强度、断裂伸长率、压缩复原率、冲击吸收、垂直变形）检测能力，确保产品符合国家及国际相关标准要求（如GB/T 14833、GB 36246、EN 14877）。环保性能在原料选择与生产环节即得到源头把控。
- 品质均一性保证： 工业化流水线生产有效克服了现场施工可能产生的材料配比波动、温度湿度影响等不可控因素，保障每一批次、每一段卷材质量的均一可靠。
- 成品卷材： 经严格出厂检验后，成品以标准宽幅的卷材形态包装待运，为高效现场施工奠定基础。

核心环节：专业化现场施工 工厂制造的优异卷材仅是基础，专业化的现场施工是实现跑道卓越性能的关键环节：

- 基面精密处理： 对沥青或混凝土基础进行全面检测评估，要求具备极高平整度（通常要求3米直尺下误差≤3mm）、合理坡度、坚实强度与达标密实度。彻底清洁后，进行必要的修补打磨，为卷材粘接提供理想界面。
- 胶粘剂精准施涂： 选用与卷材及基础兼容的高性能专用聚氨酯胶粘剂。依据环境温湿度条件，严格控制混合比例、熟化时间，使用专业刮涂工具进行均匀、足量（无漏涂、无堆积）施涂。
- 卷材精准铺装与接缝处理：
  - 定位放线： 依据设计图纸进行精准放线定位。
  - 卷材铺展定位： 卷材按预定位置展开，借助专业设备（如热风焊接机）进行小幅调整定位，避免褶皱。
  - 排气压实： 使用专业重型压实滚轮，由中心向两侧或由铺装方向依次碾压，彻底排出卷材下空气，确保卷材与基面胶粘剂完全密合。
  - 接缝热熔焊接： 相邻卷材接缝采用热风焊接工艺，在材料分子层面形成牢固融合，确保接缝强度达到或超越卷材本体，外观平整连贯。
- 画线作业： 跑道固化稳定后，依据国际田联或相关标准进行精确测量定位，使用专业聚氨酯耐磨划线漆施划标志线，确保线宽、颜色符合规范且持久鲜明。

后期维护建议 为保障跑道长期处于良好使用状态，建议实施常规清洁（清除杂物、污渍）、定期检查（重点关注接缝、边缘区域）、避免尖锐物或强腐蚀化学品接触、控制重型器械通行等措施。专业检测机构可定期评估场地物理性能变化。

总结 预制型塑胶跑道系统通过工厂严谨制造保障材料性能均一稳定，依托现场专业化施工（精密基面处理、精准胶粘剂施涂、卷材精密铺装与焊接）实现结构可靠与运动表现卓越。工厂化与专业化的紧密结合是其满足高标准田径场地要求的关键所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。