# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 预制型塑胶跑道施工方案

## 预制型塑胶跑道标准化施工方案

预制型塑胶跑道以其安装便捷、性能稳定、环境友好等特点，成为专业运动场地建设的重要选择。其施工质量直接影响跑道的使用性能与寿命，需遵循严谨的工艺流程与质量控制标准。

一、 施工前准备

1. 基础验收：
   - 基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）必须达到养护期要求，强度、密实度符合设计规范。
   - 平整度要求严格：使用3米靠尺检测，大间隙≤3mm，合格率≥95%。整体坡度符合设计要求（通常为0.3%-0.8%），无积水。
   - 表面洁净、干燥、无油污、浮尘、松散颗粒、空鼓、裂缝、起砂等缺陷。裂缝需预先修补处理。
   - 含水率控制：必要时需进行含水率检测，确保达标（通常要求≤8%）。
2. 材料准备与检验：
   - 预制型卷材：规格、型号、颜色、厚度、物理机械性能（拉伸强度、伸长率、冲击吸收、垂直变形等）应符合设计及相关标准要求。材料进场应附带出厂合格证及检测报告，并抽样送检。
   - 专用粘合剂：选用与预制卷材配套、环保、性能可靠的粘合剂。
   - 划线漆：选用符合标准的耐磨、耐候、附着力强的专业跑道划线漆。
   - 辅助材料：如填缝料、界面处理剂、清洁剂等。
3. 现场条件：
   - 确保施工期间天气良好，环境温度宜在10-35℃之间，相对湿度≤85%，避免在雨雪、大风及5℃以下施工。
   - 施工区域水电接驳到位，照明充足。
   - 材料堆放区需平整、干燥、通风、防雨防潮，避免阳光直射。

二、 基础处理

1. 清洁除尘： 使用专业清扫设备（如强力吸尘器、吹风机）彻底清除基础表面的灰尘、沙粒及其他杂物。
2. 缺陷修补： 对局部凹陷、小孔洞，使用专用填缝料（如环氧砂浆或聚合物砂浆）修补平整、打磨光滑。凸起部位需打磨平整。
3. 界面处理（必要时）： 对于表面过于光滑或密实度较差的基础，可涂刷专用界面处理剂，增强粘合力。待其完全干燥固化。
4. 复测确认： 再次检测基础平整度、坡度，确保符合铺装要求。

三、 基准定位与预铺

1. 测量放线： 依据设计图纸，精确测量定位跑道各区域基准线，特别是起跑线、分道线、接力区等关键位置。使用经纬仪、钢尺、墨斗等工具弹出清晰准确的基准线。
2. 卷材预铺：
   - 将预制卷材沿跑道方向（尽可能沿长边）打开，按设计位置（考虑搭接或对接）初步摆放。
   - 检查卷材的颜色、批号一致性，确保相邻卷材无明显色差。
   - 观察卷材与基础的贴合情况，尤其注意边角部位。
   - 确定铺设方案和卷材裁切位置，做好标记。卷材边缘宜超出设计边界约10-15cm，待粘合固化后再精确裁边。

四、 卷材铺装

1. 基底涂胶：
   - 严格按照粘合剂生产商提供的配比和方法进行搅拌混合。
   - 使用专业锯齿镘刀或刮板，在清洁干燥的基础表面均匀涂刮粘合剂。涂胶面积宜略大于单幅卷材宽度，避免漏胶或重叠涂胶导致过厚。
   - 控制涂胶厚度（通常为0.5-1.0mm），保证涂布均匀、无遗漏、无堆积。使用双组分反应型粘合剂时，需注意开放时间（指胶粘剂涂布后至能有效粘合的时间限制）。
2. 卷材铺设：
   - 精准对位： 待粘合剂达到佳粘接状态（通常手指触感微粘但不拉丝）时，将预铺好的卷材按基准线准确回卷到位。
   - 排气压实： 从卷材铺设方向的中部向两侧，使用专业压辊（如50kg以上橡胶压辊或钢轮压路机）反复碾压，排除卷材与基础间的空气，确保完全密实粘合，无气泡、无褶皱。特别注意卷材边缘及搭接/对接部位的压实。
   - 边角处理： 对边角、圆弧及排水沟盖板等部位，需仔细施胶、压实，必要时使用重物辅助加压。超出边界的多余部分待粘合剂固化后切割整齐。
3. 接缝处理：
   - 热熔焊接（推荐）： 待卷材铺设24小时以上粘合剂充分固化后，进行接缝处理。
     - 使用专用热风焊接设备（带焊嘴）。
     - 沿接缝处削边（通常呈斜坡状），使两卷材边缘形成V型槽。
     - 用热风枪将卷材接缝边缘及配套焊线（与卷材同材质）加热至熔融状态（温度控制在140℃±5℃）。
     - 迅速使用专用压辊将熔融的焊线压入V型槽并压实，确保焊接牢固、平滑、无缝隙，冷却后修剪平整。
   - 冷粘接（特定情况）： 需使用配套的专用接缝胶，严格按工艺要求施工，确保接缝强度和平整度。通常用于临时修补或特定位置。
4. 多层铺装（如适用）： 若设计方案包含多层（如弹性层+面层），需待下层完全固化并清洁后，再按上述步骤铺设上层卷材。

五、 场地划线

1. 清洁表面： 待跑道卷材完全固化（通常≥72小时）且接缝处理后，彻底清洁划线区域表面，确保无灰尘、油污、水渍。
2. 精确定位： 严格依据国际田联（IAAF）或相关标准以及设计图纸，复测并精准定位所有线条位置（起终点线、分道线、栏位标记、接力区等），弹出细线标记。
3. 涂刷底漆（必要时）： 在待划线区域涂刷一层与划线漆相容的专用底漆，增强附着力。
4. 划线施工：
   - 使用专业划线机（或模板配合手工涂刷），确保线宽（通常5cm）、线长、弧度符合标准。
   - 划线漆应搅拌均匀，涂布均匀，厚度一致（通常1.2-1.5mm），边缘清晰整齐。
   - 避免漏涂、流挂、毛刺。待第一道漆干燥后再涂第二道，确保色泽饱满、耐磨。

六、 清洁与成品保护

1. 全面清洁： 施工结束后，彻底清理施工现场所有垃圾、杂物、胶痕。
2. 成品保护： 在固化期（通常7-14天，具体视粘合剂及环境条件而定）内设置围挡，严禁非施工人员进入，避免车辆碾压、重物冲击、尖锐物划伤及污染（特别是油漆、油污）。保持场地清洁干燥。

材料运输与存储要求

- 运输： 卷材应竖立运输并固定牢靠，避免重压、弯折、摩擦、日晒雨淋。粘合剂、油漆等化学材料需单独安全运输，符合相关规定。
- 存储： 卷材应存放于通风干燥的室内仓库，远离热源、火源，离地存放（垫高≥10cm），避免长时间挤压变形。粘合剂、油漆等应存放于阴凉、干燥处，注意密封及保质期，分类存放，符合消防要求。

环保与质量控制

- 材料环保性： 所用材料（卷材、粘合剂、划线漆等）需符合国家或行业相关环保标准，有害物质限量（如TVOC、苯系物、游离甲醛、可溶性重金属等）达标。
- 过程控制： 建立完善的质量管理体系，对各关键工序（基础处理、涂胶量、卷材铺设压实度、接缝质量、划线精度）进行严格检查并记录。配备专业检测工具（靠尺、坡度仪、测厚仪、粘接强度测试仪等）。
- 竣工检测： 跑道竣工后，需按照相关标准对厚度、平整度、坡度、物理性能（冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、颜色、外观等）进行抽样检测，出具合格报告。

总结 预制型塑胶跑道的施工是一个系统性工程，其核心在于对基础质量的严格要求、对材料性能的严格把关以及对施工工艺的精细化管理。通过标准的施工程序、规范的操作方法和全过程的质量控制，才能终确保跑道的性能稳定、经久耐用，为运动员提供安全可靠的运动环境。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。