# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 小区塑胶跑道施工规范

## 小区塑胶跑道施工规范要点

塑胶跑道在小区运动场所的应用日益广泛，其性能表现直接关系到居民的使用体验与安全。规范的施工流程是确保跑道质量的关键，主要涵盖以下核心环节：

1. 基础处理

- 平整度要求： 地基需达到3米直尺测量下任意方向误差≤3mm的水平度标准。
- 密实度与强度： 基础层压实度应≥95%，混凝土基础强度需满足C20或以上要求。
- 排水设计： 需设置0.5%-1%坡度保证排水畅通，杜绝积水可能。
- 清洁与处理： 施工前需彻底清除基础表面浮尘、油污及松散颗粒，必要时需进行打磨与修补处理。

2. 材料选择与准备

- 环保性能： 所有胶水、色浆、颗粒等原材料必须符合GB 36246-2018等国家现行标准中有害物质限量规定。
- 物理性能： 材料应满足冲击吸收（35%-50%）、垂直变形（0.6mm-1.8mm）、抗滑值（BPN 20≥47）等关键物理指标要求。
- 批次一致性： 同一工程弹性层与耐磨层材料需采用同批次原料，确保材质均匀稳定。
- 现场存储： 材料应存放于阴凉干燥环境，避免阳光直射和潮湿影响性能。

3. 施工工艺控制

- 环境监测： 施工期间持续监测环境温湿度，气温宜在15℃-35℃，空气湿度≤85%，避免雨天、大雾及大风天气作业。
- 底层摊铺： 按设计厚度（通常≥10mm）均匀刮涂弹性底层，采用专业摊铺设备确保密度一致。
- 面层施工： 精确控制耐磨面层厚度（通常2-3mm），采用高压喷涂工艺保证EPDM颗粒分布均匀，粘接牢固。
- 接缝处理： 施工缝应切割成45度斜角，新料覆盖时需进行充分打磨并涂刷专用界面剂。
- 标志线施划： 待面层完全固化后，使用专业划线机及符合标准的聚氨酯划线漆施划，确保线条平直、宽窄一致。

4. 养护管理

- 固化时间： 面层整体施工完成后需保证至少72小时（标准条件下）的固化养护期。
- 环境控制： 养护期间禁止人员进入，需采取遮挡措施防止雨水侵蚀和阳光暴晒。
- 成品保护： 固化期结束后开放使用前，应对跑道进行全面检查，及时清除表面杂质。

总结： 小区塑胶跑道的品质依赖于严谨的基础处理、合规的材料选择、精准的施工工艺控制及科学的成品养护管理。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。