# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 预制型塑胶跑道价格表

## 预制型塑胶跑道价格构成要素分析

预制型塑胶跑道作为现代专业运动场地的主流选择，其价格构成并非单一标准所能涵盖。市场采购过程中，需细致考量以下核心因素：

1. 材料性能与规格：

   - 面层颗粒类型与比例： 跑道面层所采用的预混橡胶颗粒（如EPDM）的粒径规格、色彩稳定性、抗紫外线老化能力及混合比例，直接影响材料成本和表面性能差异。
   - 中间弹性层密度与厚度： 中间缓冲层作为核心功能层，其闭孔或开孔泡棉结构的密度设计、厚度公差控制（如9mm, 13mm）是决定物理性能和原材料消耗量的关键成本项。
   - 底层结构强度： 复合结构底层的纤维增强材料选择与复合工艺，保障了产品的尺寸稳定性和抗拉伸强度，不同工艺要求对应不同成本构成。

2. 物理性能指标等级：

   - 产品在冲击吸收、垂直变形、抗滑值（干/湿态）、拉伸强度及阻燃性等方面的实测数据表现，反映了内在材料配方与制造工艺水平，达到更高国际田联（IAAF）或国家标准（GB/T 14833）等级通常伴随更严苛的生产控制要求。

3. 场地适配与定制需求：

   - 异形区域加工： 跑道弯道、非标区域需进行精密放样与异形切割，加工流程耗时增加对整体铺装成本形成影响。
   - 色彩系统定制： 标准色卡外指定特殊颜色或铺设多色图案方案，需单独进行色母粒调配和小批量生产，增加工艺复杂性。
   - 配套辅材要求： 如需要特殊性能的环保粘合剂、接缝处理材料或特定基础处理方案，都将纳入项目整体预算考量范围。

4. 采购规模与运输成本：

   - 单次项目采购的卷材总数量（以平方米计）越大，单位面积分摊到的生产、管理及物流成本具有规模效应。
   - 项目所在地距离生产中心或区域仓库的物理距离，直接影响大型卷材的专项运输费用构成。

总结:

预制型塑胶跑道的终价格呈现，由材料内在组分与结构性能、满足的专业标准等级、具体工程适配复杂度以及项目体量物流效率等多维度因素动态决定。获取精确报价需提供详细的场地技术参数与施工要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。