# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 复合型塑胶跑道施工视频讲解

## 复合型塑胶跑道施工技术详解

复合型塑胶跑道以其优异的运动性能、耐久性和环保特性成为现代体育场地的主流选择。其施工质量直接影响跑道的使用效果与寿命。以下为专业施工流程及要点解析：

一、 精准完善的基层准备

- 基础验收： 水泥混凝土或沥青混凝土基础需坚实平整，无空鼓、起砂、油污、积水等缺陷。平整度需满足专业标准（3米直尺间隙≤3mm）。
- 湿度控制： 确保基础含水率低于5%（可采用塑料薄膜覆盖法验证）。
- 清洁处理： 彻底清扫浮尘、杂物，必要时高压水枪冲洗并自然干燥。
- 界面增强： 涂刷高性能专用底涂剂，提升与弹性层粘接力，涂布均匀无漏涂。

二、 核心结构层施工

- 弹性层铺设（关键承力层）：
  - 材料准备：精确称量环保聚氨酯粘合剂与黑色橡胶颗粒（粒径3-5mm）。
  - 混合搅拌：使用高速强制式搅拌机充分混合至颗粒完全包裹胶水，颜色均匀（控制时间避免过度搅拌）。
  - 摊铺刮平：分区定量倾倒混合料，专业刮耙或摊铺机快速摊铺平整。控制厚度（通常≥10mm）与坡度（符合设计要求）。
  - 工艺要点： 环境温度15-35℃、空气湿度<85%为宜。刮涂方向一致，接缝紧密平整。
- 加强层施工（稳定性保障）：
  - 材料混合：聚氨酯粘合剂与更细粒径橡胶颗粒或PU粉混合。
  - 精细摊铺：在弹性层固化48小时后施工（轻触不粘手），薄层刮涂（1-2mm），完全覆盖封闭下层孔隙。
  - 工艺要点： 严格表面清洁，确保界面洁净。薄涂均匀，消除气泡。

三、 耐磨抗滑面层施工

- 面层喷涂（色彩与功能层）：
  - 材料制备：环保彩色聚氨酯面漆与EPDM颗粒（粒径1-3mm）按比例混合。
  - 喷涂作业：使用专业无气喷涂机，垂直匀速喷涂。遵循“十字交叉法”，通常喷2-3遍。
  - 工艺要点： 材料过滤防止堵塞喷枪。喷枪压力、距离保持恒定，避免流挂、橘皮。

四、 专业划线

- 测量定位： 依据国际田联标准或场地设计图纸精准放线。
- 贴纸/模版： 利用专用划线胶带或刻槽模版定位。
- 划线施工： 涂刷或喷涂高附着、耐磨的聚氨酯划线漆。
- 工艺要点： 线条宽度、颜色符合规范（通常白、黄色）。漆膜饱满、边缘清晰。

五、 严格固化养护

- 固化时间： 面层施工后自然养护至关重要（一般≥72小时）。期间禁止踩踏、污染及淋水。
- 环境监控： 避免在高温暴晒、低温潮湿或大风等极端天气下施工。
- 全面检查： 固化后检查平整度、色泽、粘结力、划线精度等。

六、 关键节点工艺保障

- 伸缩缝处理： 按设计要求预留并妥善处理，防止应力破坏。
- 排水沟衔接： 确保与排水系统平滑过渡，密封严密。
- 材料适用性： 选用的所有材料均需符合相关物理、化学及环保性能国家标准要求。

复合型塑胶跑道施工是一项技术含量高、工序严谨的系统工程。从基础的精细处理、核心弹性层与加强层的精准摊铺、耐磨面层的规范喷涂，到专业划线及严格的固化养护，每一环节都直接影响跑道的终性能和寿命。严格遵循科学工艺与施工规范，是确保跑道达到预期运动表现与耐用性的根本保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。