# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 13mm混合型塑胶跑道价格

## 13mm混合型塑胶跑道价格解析

13mm混合型塑胶跑道因其优异的物理性能、运动舒适度及相对经济的综合成本，成为众多学校、社区及运动场所的选择。其价格并非单一数字，而是受多重核心因素影响的结果。

核心价格构成因素分析：

1. 原材料等级与配比：

   - 面层EPDM颗粒： 这是成本及性能的关键。颗粒的粒径、纯度、色彩稳定性、磨耗值及抗老化性能差异显著（如原生橡胶含量高的优质颗粒价格远高于回收料颗粒）。面层厚度、颜色数量（单色或多色）也直接影响材料用量和成本。
   - 底层黑颗粒： 底层厚度、颗粒的品质（如是否采用环保型轮胎粉碎颗粒）及弹性要求影响成本。混合型结构中底层通常占较大体积比例。
   - 聚氨酯胶粘剂： 胶水的质量等级（环保性、粘结力、耐候性、抗黄变性）是成本构成的重要部分，不同品牌和型号的价格差异明显。

2. 场地基础条件：

   - 原始场地的平整度、密实度、坡度直接影响施工前的预处理工作量。基础状况不佳（如严重积水、需大面积修补、裂缝处理等）将显著增加找平、加固等辅料和人工成本。

3. 施工工艺与难度：

   - 场地形状复杂程度（如异形区域多）、场地尺寸大小（小面积施工效率较低）、施工环境（室内外、温湿度控制要求）会影响人工效率和管理成本。
   - 施工工艺的精细程度（如底层摊铺平整度控制、面层撒粒均匀度及回收效率）也关系到材料损耗和人工投入。

4. 项目规模与运输：

   - 大规模项目通常能获得更好的材料采购折扣和摊薄固定成本（如设备运输、现场管理），单位面积价格更具优势。
   - 项目所在地距离材料生产地或物流中心的远近直接影响材料及设备运输成本。

5. 季节与工期：

   - 极端天气（严寒、酷暑、雨季）施工可能需要采取额外防护措施（如搭棚、烘干设备），增加成本。
   - 工期要求特别紧张时，可能需要增加人力或设备投入，导致成本上升。

关于价格范围： 基于上述复杂因素的影响，13mm混合型塑胶跑道的市场单价通常在 XXXX元至XXXX元人民币每平方米 区间内浮动。这个价格区间通常包含材料、施工（含基础处理）、辅料及合理利润等费用。

总结： 13mm混合型塑胶跑道的终价格是其具体材料标准、场地状况、施工要求、项目规模及物流条件等多方面因素综合作用的结果。获取精准报价需基于明确的项目需求和技术参数。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。