# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 新复合型塑胶跑道施工工艺

以下为符合要求的专业文章：

复合型塑胶跑道施工工艺的优化发展主要体现在材料性能升级与工序精细化控制。其核心在于分层结构的协同作用：底层为聚氨酯（PU）与橡胶颗粒混合的弹性层，面层为三元乙丙（EPDM）颗粒与聚氨酯胶水粘结形成的耐磨防滑层。

基础处理是质量根基。混凝土或沥青基础需满足平整度（3m直尺误差≤3mm）、坡度（0.5%-0.8%）及强度（混凝土C25以上）要求。基础养护期≥28天，含水率需低于8%。施工前需彻底打磨清理浮尘油污，并采用双组份聚氨酯底涂材料进行渗透封闭处理，增强层间附着力。

弹性层施工需精准控料。将聚氨酯预聚体、橡胶颗粒（粒径3-4mm）及增塑剂按比例投入高速搅拌机混合，摊铺厚度通常控制在9-11mm。采用激光测距仪实时监控平整度，重点处理接缝处的压实处理。弹性层固化期间需保持环境温度15-35℃，相对湿度≤85%。

面层工艺决定功能性表现。EPDM颗粒（粒径1-3mm）与双组份聚氨酯胶水按1：1.2-1.5配比混合，采用高压喷涂设备分两次施工，总厚度≥3mm。首次喷涂需嵌入弹性层表面形成锚固层，二次喷涂调整颗粒分布均匀度。关键控制点包括：胶水熟化时间≤15分钟，混合料温度维持在40-50℃，喷枪角度保持60°匀速移动。

细节强化提升耐久性。边角区域采用镘刀手工补料并压实，排水口周边增加聚氨酯密封层。跑道标记线使用弹性聚氨酯白漆，施工前需弹线定位并粘贴美纹纸，漆膜厚度≥0.5mm。固化期间设置物理隔离，环境温湿度监测每4小时记录一次。

材料环保性能持续改进。现用聚氨酯体系已实现无溶剂化，游离TDI含量≤0.2%，重金属检测符合GB/T 22517.6-2020标准。EPDM颗粒耐老化性能通过3000小时氙灯试验验证，色差值ΔE≤3。

全文总结：复合型塑胶跑道通过优化基础处理、弹性层配比、面层喷涂工艺及环保材料应用，实现了运动性能与耐久性的协同提升。分层结构设计与精细化施工控制是保障跑道物理化学性能的关键要素。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。