# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 全塑型塑胶跑道施工中起包

## 全塑型塑胶跑道施工中起包问题分析

全塑型塑胶跑道施工过程中，面层材料出现局部隆起、脱离基层的“起包”现象，是直接影响跑道品质与耐久性的技术难点。其成因通常是多种因素综合作用的结果，需从施工各环节进行系统分析。

1. 材料因素

- 配比精度不足： 聚氨酯预聚体、色浆、填料、溶剂及助剂的配比需严格精确。固化剂比例偏低，导致反应不充分，弹性层强度不足；溶剂过量或不纯，挥发过程中易在材料内部或界面形成气腔。
- 材料混合不均匀： 搅拌时间不足或方式不当，导致固化剂、色浆等未充分分散，局部固化反应异常或残留未混合颗粒，成为薄弱点或应力集中源。
- 材料自身品质： 填料含水率超标、溶剂纯度不足或含有过量低沸点杂质，在固化过程中持续产生气体。

2. 施工工艺因素

- 摊铺操作不当： 摊铺厚度不均，过厚区域内部反应热积聚，加速溶剂挥发并产生较大气压；摊铺速率与材料流平性不匹配，卷入过多空气。
- 消泡工序缺失或无效： 搅拌和摊铺过程中产生的气泡未通过专业消泡工具（如消泡滚筒）及时有效排除，气泡滞留于材料内部或界面。
- 层间处理不当： 弹性层或面层施工前，下层（如防水底涂或弹性层）污染（粉尘、油污、水汽）未彻底清理或固化不完全，导致层间附着力下降。界面剂（如PU胶水）涂刷不均匀或用量不足，未能形成有效粘结。
- 固化条件失控： 环境温度过低，材料反应速率过慢，溶剂挥发不充分；湿度过高，环境水汽参与副反应产生二氧化碳气体；风速过大加速表层固化封住气体。

3. 基础处理因素

- 基础含水率超标： 混凝土或沥青基础内部水分未充分蒸发（通常要求含水率≤5%）。塑胶层封闭后，水分受热汽化膨胀形成蒸汽压，顶起塑胶面层。
- 基础密实度不足或存在缺陷： 基础疏松、强度低、起砂，或存在空鼓、裂缝未妥善修补，无法提供足够的附着力与支撑力。
- 伸缩缝处理不当： 未按规范对基础伸缩缝进行有效填充、缓冲或应力隔离处理，基础热胀冷缩产生的应力直接作用于塑胶面层导致起鼓。

4. 环境控制因素

- 温湿度超出施工范围： 环境温度过低（通常低于5℃）或过高（超过40℃），湿度过大（相对湿度>85%）均显著影响材料固化反应进程、溶剂挥发速率及副反应发生概率。
- 基础温度低于露点： 施工时基础表面温度低于环境露点温度，导致空气中的水汽在基础表面凝结，形成隔离水膜，严重影响粘结。

全塑型塑胶跑道起包问题的产生，是多环节因素共同作用的结果，涉及材料品质与配比、施工工艺规范性、基础条件达标程度以及环境控制的精确性。系统控制以上关键节点是确保面层质量均匀稳定、避免局部失效的基础保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。