# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 塑胶跑道施工方案流程

塑胶跑道的建设是一项对基础条件和施工工艺要求均较高的系统工程。其核心流程主要包含以下关键环节：

1. 基础检查与处理：

   - 评估与验收： 施工前必须对混凝土或沥青基础进行全面检查。重点指标包括：表面平整度（通常要求 3米直尺间隙 ≤ 3mm）、密实度、坡度（满足排水设计要求，一般横向坡度 0.5%-1%，纵向坡度 ≤ 0.1%）、强度（混凝土基础标号 ≥ C25，沥青基础压实度 ≥ 95%）、无空鼓、起砂、油污、裂缝（结构性裂缝需先行处理）、蜂窝麻面等问题。
   - 清洁处理： 使用专业清扫设备（如扫地机、吹风机）彻底清除基础表面灰尘、泥土、砂砾、油渍等杂物，必要时进行高压冲洗并确保完全干燥（含水率 ≤ 8%）。边角部位需人工重点清理。
   - 缺陷修补： 对局部凹陷、小裂缝、蜂窝麻面等缺陷，采用专用修补材料（如聚合物砂浆或沥青冷补料）进行填补、磨平，确保基础表面整体连续平整。
   - 含水率测试： 采用专业仪器（如混凝土含水率测定仪）多点检测基础含水率，达标是后续工序的前提。

2. 底涂处理：

   - 材料准备： 选用与基础类型及面层材料相容的专用底涂液（如聚氨酯底涂）。
   - 涂布施工： 使用专业工具（滚筒、刮板）将底涂液均匀涂布于处理好的基础表面。涂布量需根据基础孔隙率和材料要求精准控制，确保完全渗透、封闭基础毛细孔，增强基础与塑胶层间的粘结力，形成有效界面层。避免漏涂或堆积。

3. 防潮层铺设：

   - 必要性判断： 根据基础状况（如新做混凝土基础或地下水位较高区域）和设计要求，决定是否铺设防潮层。
   - 材料选择与铺设： 选用如 PE 薄膜等合适材料，铺设时需完全覆盖基础面，搭接宽度 ≥ 100mm，边缘上翻处理，确保整体密闭性，有效阻隔地下潮气上涌。

4. 弹性层铺设：

   - 材料混合： 严格按照供应商提供的比例，将聚氨酯胶水与环保橡胶颗粒（EPDM 或 SBR）进行混合搅拌。混合过程需充分均匀，并严格控制作业时间和环境温度（通常建议在 10℃ - 35℃ 之间施工）。
   - 摊铺与找平： 将混合均匀的弹性层材料倾倒于基础上，使用专业摊铺设备（如带高度控制装置的摊铺机）配合人工辅助进行摊铺、初步刮平。严格控制摊铺厚度（根据设计要求，通常 ≥ 10mm）。
   - 压实平整： 摊铺后及时使用重型带加热功能的专业胶轮碾压设备进行多遍滚压，消除材料内部气泡，确保层间密实粘结和达到规定的平整度要求（3m直尺检测间隙 ≤ 3mm）。

5. 面层喷涂：

   - 材料配比混合： 按精确比例混合面层浆料（彩色聚氨酯面漆）与粒径均匀、颜色稳定的 EPDM 颗粒。
   - 分层喷涂： 使用专业无气喷涂机进行施工。通常采用“正反交叉”或“十字交叉”方式进行 2-3 遍喷涂。第一遍（约 1.5mm）主要覆盖打底，第二、三遍（约 1.0-1.5mm）保证色彩均匀、颗粒分布一致、表面致密无孔隙。喷枪角度、距离、移动速度需稳定一致。
   - 环境控制： 面层喷涂对环境温湿度敏感，需避开大风、雨雾、高温暴晒及低温（低于 5℃）时段，确保佳成膜质量。

6. 划线：

   - 测量定位： 依据国际田联（IAAF）或国家标准及设计图纸，使用高精度测量仪器（全站仪、激光测距仪）进行精准测量定位，并复核无误。
   - 贴胶带/模板： 使用专业划线胶带或模板按标线位置粘贴牢固，确保边缘清晰、平直。
   - 划线漆施工： 选用耐磨、防滑、抗老化、色牢度高的专业聚氨酯划线漆，均匀涂刷或喷涂于划线区域。涂布次数通常为 2 遍，确保色泽饱满、厚度均匀、边界锐利。及时揭除胶带或模板。

7. 清洁与成品保护：

   - 全面清洁： 施工完成后，全面清理场地，清除施工残留物、胶带碎屑、飞溅颗粒等。
   - 成品保护： 设置醒目围挡和警示标识，严格禁止非施工人员及车辆进入。避免在新铺面层上拖拽重物或进行可能造成污染、划伤的活动。

8. 质量检测与养护：

   - 过程检验： 施工过程中，对各关键工序（基础处理、摊铺厚度、平整度、粘接强度、喷涂层质量、划线精度等）进行同步检验并记录。
   - 终检测： 项目整体完工后，依据相关标准（如 GB/T 22517.6、GB 36246）对跑道的物理机械性能（冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、阻燃性、防滑值、厚度均匀性等）及外观（色泽、平整度、划线准确性）进行专业检测。
   - 强制性养护： 材料完全固化需要时间，施工完毕后必须留出充分的养护期（通常 ≥ 21 天）。在养护期内，场地必须保持清洁，严格禁止使用，确保材料性能稳定达到佳状态。

总结： 塑胶跑道施工是一项多工序、多环节协同配合的系统工程。整个过程始于基础条件的严格把控与精细处理，经过底涂封闭、弹性层摊铺压实、面层精准喷涂、线条规范施划等核心步骤，后以彻底的清洁、完善的成品保护和必要的专业检测与强制性养护期收尾。每一环节均需严格遵循工艺规程和质量标准，确保终交付的跑道性能稳定可靠。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。