# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 透气型塑胶跑道施工步骤与制作流程

## 透气型塑胶跑道施工流程详解

透气型塑胶跑道以其优异的排水透气性能、适中的弹性及全天候使用特性，成为学校、社区运动场的理想选择。其施工是一个严谨的系统工程，主要包含以下核心步骤：

1. 基础检查与处理：

   - 检查验收： 对混凝土或沥青基础进行严格验收。检测项目包括平整度（3米直尺误差≤3mm）、坡度（符合设计要求，一般为0.3%-0.8%以确保排水顺畅）、强度（混凝土标号≥C25，沥青压实度≥95%）、无空鼓、起砂、油污、开裂、积水等结构性缺陷。基础需养护充分（混凝土≥28天，沥青≥15天）。
   - 清洁处理： 使用专业清扫设备（如高压冲洗机、吸尘器）彻底清除基础表面的浮尘、泥土、油渍、杂物。对局部油污点需用专用清洗剂处理。
   - 修补找平： 对基础存在的裂缝（≥2mm需切割扩缝后灌注专用填缝胶）、凹坑（使用改性沥青或聚合物砂浆填补）、凸起部位（打磨平整）进行针对性修补，确保基础整体平整密实。
   - 含水率检测： 施工前需确保基础含水率≤8%（混凝土可采用薄膜覆盖法测试，沥青可通过湿度计检测）。

2. 底层摊铺（EPDM颗粒混合层）：

   - 材料准备： 按设计要求的比例（通常为单组份胶水与EPDM颗粒的重量比在1：5-1：7范围内）精确称量单组份胶粘剂和粒径约1-3mm的EPDM颗粒（颜色通常为黑色或绿色）。
   - 混合搅拌： 使用强制式双螺旋搅拌机充分混合胶粘剂和颗粒，确保颗粒表面被胶粘剂均匀包裹，无结团结块现象。混合时间需严格控制（通常2-3分钟），防止材料过早反应或混合不均。
   - 摊铺： 将混合料运送至指定区域，按预设厚度（通常≥10mm）使用摊铺机（带自动找平系统）或人工耙子进行均匀摊铺。严格控制平整度和坡度。
   - 压实： 摊铺后立即用专用压路机（重量约8-10吨）或平板夯进行压实，消除虚铺空隙，确保底层密实度和平整度。压实遍数需根据材料性能和现场情况确定。
   - 养护： 压实后需有足够养护时间（通常≥24小时），让胶粘剂固化，期间严禁上人踩踏、堆物、淋水。

3. 面层喷涂（EPDM颗粒耐磨层）：

   - 材料准备： 按精确比例（通常A:B组份按1：1.5-1：2.5配比）称量双组份聚氨酯面胶（A组份异氰酸酯预聚体 + B组份色浆、填料、助剂等）和粒径约0.5-2mm的彩色EPDM颗粒。
   - 混合搅拌： 先将双组份胶水按比例混合，使用电动搅拌器充分搅拌（≥2分钟）至均匀状态。再按设计比例加入彩色EPDM颗粒（胶粒比通常约为1：0.8-1：1.5），搅拌均匀。
   - 喷涂施工： 使用专业无气喷涂机，在已固化且清洁的底层上均匀喷涂混合料。通常分两次交叉方向喷涂（第一遍喷涂量约60%-70%，第二遍填补覆盖并调整均匀度）。喷涂枪嘴高度、移动速度、压力需保持一致，确保面层颗粒分布均匀、色泽一致、纹理美观。喷涂厚度通常≥3mm。
   - 固化： 喷涂完成后，面层需在适宜温度和湿度下自然固化（通常≥12小时），形成终耐磨、抗滑、色彩鲜艳的表面。

4. 划线：

   - 定位测量： 按国际田联或设计要求，使用高精度经纬仪、钢尺等设备进行精准放线定位。
   - 划线： 使用聚氨酯专业划线漆（白、黄色为主），配合划线模具或喷枪进行施划。要求线条平直、清晰、饱满，宽度（如跑道线5cm）符合标准。划线漆需与面层附着力良好，耐磨性强。

透气型塑胶跑道通过科学的基础处理、底层颗粒混合摊铺、面层颗粒喷涂结合的专业工艺，构建了结构稳定、排水高效、物理性能优良的运动面层系统。严谨规范的施工流程是保障跑道终品质与使用体验的核心所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。