# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 全塑型塑胶跑道施工公司

## 全塑型塑胶跑道施工要点与价值探析

全塑型塑胶跑道凭借其优异的物理性能和运动表现，成为现代专业运动场地的优先选择。其核心结构在于由摩擦面层与一体成型的致密弹性底层构成，弹性层主要采用高强度、高弹性的单组分聚氨酯材料现场摊铺固化而成，形成无颗粒填充的整体结构。这种设计从根本上确保了跑道全断面具备均一、稳定的动能回馈性能。

其施工过程要求高度专业化：

1. 基础处理是根基：坚实、平整、排水顺畅的混凝土或沥青基础至关重要。需严格检测基础强度、平整度与坡度，彻底清洁并修复缺陷，必要时铺设防水层。
2. 材料配比与混合是核心：精确计量聚氨酯预聚体、催化剂、色浆等组分，采用高速搅拌设备确保混合均匀度，直接影响后期成品的物理化学性能稳定性。
3. 摊铺工艺是关键：熟练运用专业摊铺设备，控制施工速度、厚度及均匀性。重点监控摊铺时机与环境温湿度，确保材料流平性与固化反应同步。
4. 表面纹理与防滑性控制：在面层材料固化前，通过专业撒粒（EPDM颗粒）及后续回收工艺，精确控制表面颗粒分布密度与嵌固深度，实现设计要求的摩擦系数与运动舒适度。
5. 精准划线：使用符合竞赛标准的专业划线漆，借助测量仪器确保线条位置、宽度绝对精确，附着牢固。

该类型跑道呈现显著性能优势：

- 卓越的运动性能：整体结构提供优异的冲击吸收（通常符合GB/T 14833标准要求）和垂直变形能力，有效保护运动者关节；均一的表面硬度确保球体反弹及奔跑蹬地发力的一致性。
- 出色的耐久性与维护便利性：致密的聚氨酯结构赋予其良好的抗钉刺、耐磨耗及耐候性（耐紫外线、耐氧化）。日常维护主要依赖物理清洁即可保持良好状态。
- 环保安全性提升：优选低挥发、无毒害的环保型聚氨酯原料，成品满足国标对有害物质限量的要求（GB 36246），保障使用环境安全。表面排水设计高效，雨后恢复迅速。

全塑型塑胶跑道尤其适用于对运动性能与长期使用品质要求极高的专业竞赛、训练场地以及高使用频率的学校、公共体育设施。

全塑型塑胶跑道通过精密的材料配方与严谨的工程化施工，为高标准运动场地建设提供了可靠的技术路径，其核心价值在于保障卓越的运动表现、提升设施耐久性并创造安全的运动环境。专业施工是实现其固有性能的关键所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。