# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 13mm透气型塑胶跑道材料价格

13mm透气型塑胶跑道是学校、社区及专业体育场馆广泛采用的运动地面系统，其核心价值在于提供缓冲保护、高效排水及稳定表现。其材料成本构成是项目预算规划的关键环节，其价格并非单一固定值，而是受到多重核心要素的综合影响。

1. 主材构成与品质：

   - EPDM颗粒： 作为面层主体，其性能直接影响价格。高品质原生EPDM颗粒（通常粒径在1-4mm，常见20-40目）具备优异的色彩稳定性、抗紫外老化性、弹性恢复及环保性能（符合相关国标如GB 36246-2018对有害物质限量的要求）。其含量（三元乙丙橡胶纯度）、粒径分布均匀性、含胶量高低是区分等级和决定成本的主要因素。相较于普通颗粒，高品质颗粒价格自然更高。
   - 聚氨酯胶粘剂： 用于粘结EPDM颗粒和底层结构，是关键的结构材料。其类型（通常为MDI体系）、固含量、反应活性、粘结强度、耐候性及环保性能（低VOC）是影响成本的核心。高性能胶粘剂能确保塑胶层长期结构稳定性和耐久性，其成本占比显著。

2. 底层结构材料：

   - 13mm透气型结构通常由EPDM颗粒混合胶水形成的弹性层（约10-11mm）和面层（约2-3mm）构成。底层需要采用粒径更大的黑色橡胶颗粒（如3-5mm）与聚氨酯胶水混合摊铺。底层颗粒的材质（如轮胎回收颗粒需经严格无害化处理）、密度、弹性及胶水用量直接影响基础支撑性能和总材料成本。

3. 材料配比与用量：

   - 单位面积（通常按每平方米计算）的材料消耗量是成本计算基础。这涉及底层颗粒与胶水的混合比例、面层EPDM颗粒与胶水的撒布比例（通常颗粒：胶水 ≈ 5-6：1）。精确的配比确保物理力学性能（如冲击吸收、垂直变形）达标，并直接影响材料总用量。胶水固含量越高，达到同等粘结强度所需涂布量可能相对减少。

4. 场地基础条件：

   - 原始场地的平整度、坡度、密实度（通常要求达到95%以上压实度）和排水状况直接影响施工难度和材料的实际消耗量。基础处理（如找平、修补）所需的辅助材料（如水泥砂浆、界面剂）成本会额外增加。基础不合格会导致后期材料浪费或需要额外加固措施。

5. 生产工艺与施工工艺：

   - 虽然主要讨论材料价格，但材料的应用方式与之紧密相关。底层混合料的搅拌均匀度、摊铺厚度控制、面层颗粒撒布工艺（如机械摊铺与人工撒布）会影响材料利用效率和终面层效果。高效的工艺有助于减少材料损耗。

6. 运输与区域因素：

   - 生产地到项目现场的运输距离、物流成本、以及项目所在地域的市场行情（原材料采购价格、人工成本差异等）也会间接反映在终的材料报价中。

7. 税费与合规成本：

   - 符合国家强制性标准（如GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》）的材料，其生产过程中的质量控制、检测认证费用会纳入成本构成。相关税费也是价格的一部分。

总结：

13mm透气型塑胶跑道材料的价格是一个复杂变量，主要取决于所选用的EPDM颗粒（品质、类型、粒径）、聚氨酯胶粘剂（性能、固含量）、底层橡胶颗粒的规格与质量、以及精确的材料配比与单位消耗量。场地基础状况、生产工艺效率、物流因素及合规成本亦对终报价产生不同程度的影响。因此，获取准确报价需基于具体的材料技术参数、明确的场地条件和详细的工程量计算。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。