# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：186-7406-7177

## 幼儿园塑胶跑道材料

## 幼儿园塑胶跑道材料考量与应用

为幼儿园活动空间选择合适的塑胶跑道材料，首要考量在于儿童的健康安全与活动需求。材料的环保性是核心基础。优选符合国家相关标准（如GB/T 14833、GB 36246）的低气味、无毒害原材料，确保VOC（挥发性有机化合物）及重金属含量远低于限值要求，避免对幼儿呼吸系统及皮肤造成潜在刺激，为儿童营造一个安心的运动环境。

在物理性能方面，材料需提供良好的缓冲保护性。适宜的弹性模量能有效吸收儿童跳跃、奔跑产生的冲击力，降低跌倒时的损伤风险。表面纹理设计需兼顾防滑性与舒适度，既保证湿滑环境下的运动安全，又避免过度摩擦造成皮肤擦伤。同时，色彩稳定性、抗老化能力及耐磨性也至关重要，确保跑道在长期日晒雨淋及高频使用下，仍能保持鲜艳色彩与良好性能，提供持续的安全保障。

专业的施工工艺是实现材料优异性能的关键。施工前需对混凝土或沥青基础进行严格处理，确保其坚实、平整、干燥且排水坡度符合要求。施工过程通常包含底层弹性缓冲层（如环保型TPU或TPV颗粒混合单组份胶水）和面层（常用EPDM颗粒混合单组份胶水）的铺设。每一层都需严格控制配比、厚度、平整度及固化条件。特别注意边角接缝的密实处理以及场地排水顺畅性。施工环境（温湿度）的监控同样不可或缺。

投入使用后，科学维护能显著延长跑道的使用寿命与美观度。日常需保持清洁，及时清扫沙砾、树叶等硬物，污渍可用清水或中性清洁剂擦洗，禁用强酸强碱溶剂。避免尖锐物体（如高跟鞋、宠物利爪）划伤表面，禁止烟火、车辆碾压及堆放重物。发现局部起泡、脱层或磨损等破损，应及时联系专业人员进行规范修补，防止小问题扩大。

综上所述，幼儿园塑胶跑道的建设是一个系统工程，需严控环保材料的选择、物理性能的优化、专业规范的施工以及科学细致的维护管理，方可为幼儿提供一个安全、健康、舒适且耐久的户外活动场地。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。